# อินเตอร์เฟสผู้ใช้

อินเตอร์เฟสผู้ใช้มีหน้าที่ดังนี้:

- สำหรับเปิด/ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า
- สำหรับแสดงสถานะของเครื่องมือไฟฟ้า
- สำหรับแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่
- สำหรับการรีเซ็ต

## ไฟแสดงสถานะ

สีของไฟแสดงสถานะ (2) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเขียว | เครื่องมือไฟฟ้าพร้อมสำหรับการใช้งาน | –
สีเหลือง | ระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน: มอเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อนเกินไป | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หากอุณหภูมิมอเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิการทำงาน เครื่องมือไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามปกติโดยอัตโนมัติ
น้ำเงิน | ระบบป้องกันความเย็น: เครื่องมือไฟฟ้าเย็นเกินไป | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าปรับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่อุ่นขึ้น หากอุณหภูมิมอเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิการทำงาน เครื่องมือไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามปกติโดยอัตโนมัติ
สีแดง | ตรวจพบการติดขัด: ตัวตอกกระแทกไม่สามารถกลับสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง | แก้ไขการติดขัด ดู การแก้ไขวัสดุติด/การรีเซ็ต
สีส้ม | มอเตอร์ติดขัด ระบบไม่สามารถเลื่อนตัวตอกกระแทกไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องได้ | แก้ไขการติดขัด ดู การแก้ไขวัสดุติด/การรีเซ็ต
ฟ้า | ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน: มอเตอร์ใช้กำลังไฟมากเกินไป | ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อดูว่าเกิดการติดขัดหรือมีสิ่งสกปรกหนาหรือไม่ แล้วแก้ไขความผิดปกติดังกล่าว ดู การแก้ไขวัสดุติด/การรีเซ็ต หากยังเกิดความผิดปกติอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าของ Bosch
ม่วง (นาน 3 วินาที และเป็นสีเขียวหลังจากนั้น) | คำแนะนำให้ทำการบำรุงรักษา: อัตราการทำงานไม่สำเร็จสูงเกิน (เช่น ตะปูโก่งงอหรือความลึกในการเจาะแทงไม่ถึงค่าที่กำหนด) | ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าของ Bosch
สีขาว | ความผิดปกติของระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเซ็นเซอร์ | เครื่องมือไฟฟ้าเข้าสู่สถานะล็อคเพื่อความปลอดภัยและไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าของ Bosch

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (3) | ความจุ
--- | ---
ไฟสว่างต่อเนื่อง 5× สีเขียว | 80–100 %
ไฟสว่างต่อเนื่อง 4× สีเขียว | 60–80 %
ไฟสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว | 40–60 %
ไฟสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว | 20–40 %
ไฟสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว | 5–20 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว | 0–5 %