# Θέση σε λειτουργία

##

Για την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε το πλήκτρο On/Off (1) στη διασύνδεση χρήστη τόσο, μέχρι η διασύνδεση χρήστη να ανάψει.

Για την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε εκ νέου το πλήκτρο On/Off (1).

Το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιείται μετά από 30 λεπτά αυτόματα, όταν δε χρησιμοποιείται.

##

Ελέγξτε την καταλληλότητα του υποστρώματος πριν το φόρτωμα του ηλεκτρικού εργαλείου με καρφιά ή τη στερέωσή του.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδη και χωρίς υπολείμματα.

Για να ελέγξετε τη σκληρότητα του υλικού του υποστρώματος, χρησιμοποιήστε ένα καρφί ως πόντα. Χτυπήστε το με ένα σφυρί στο υλικό με ένα δυνατό χτύπημα. Ελέγξτε το αποτέλεσμα:

- Η μύτη του καρφιού είναι αμβλύ: Το υπόστρωμα είναι πολύ σκληρό και ακατάλληλο, το καρφί θα μπορούσε να εξοστρακιστεί.
- Το υλικό σχίζεται ή θρυμματίζεται: Το υπόστρωμα είναι πολύ εύθραυστο και ακατάλληλο. Τα σωματίδια θα μπορούσαν να χτυπήσουν εσάς ή άλλα άτομα ή το καρφί θα μπορούσε να διεισδύσει εντελώς στο υπόστρωμα.
- Με το χτύπημα του σφυριού το καρφί βυθίζεται στο υπόστρωμα: Το υπόστρωμα είναι πολύ μαλακό και ακατάλληλο, το καρφί θα μπορούσε να διεισδύσει εντελώς στο υπόστρωμα.
- Το καρφί αφήνει μια μικρή εσοχή στο υπόστρωμα: Το υπόστρωμα είναι κατάλληλο για τη στερέωση προσάρτηση.

##

- Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Πατήστε τον διακόπτη απασφάλισης (5) προς τα αριστερά, για την απασφάλιση της σκανδάλης (6) (βλέπε εικόνα D).
- Προσέξτε να κρατάτε σταθερά το ηλεκτρικό εργαλείο από τη λαβή (7).
- Πατήστε το στοιχείο επαφής (17) μέχρι τέρμα πάνω στο υπόστρωμα.
  Με πατημένο μέσα το στοιχείο επαφής, ανάβει το φως εργασίας (19) και επιτρέπει τον φωτισμό του χώρου εργασίας σε δυσμενείς συνθήκες φωτισμού.
- Στη συνέχεια πατήστε σύντομα τη σκανδάλη (6) και αφήστε την ξανά ελεύθερη. Έτσι καρφώνεται ένα καρφί στο υπόστρωμα.
- Υπόδειξη: Η σκανδάλη (6) πρέπει να πατηθεί εντός 2 s αφού πατηθεί μέσα το στοιχείο επαφής (17). Διαφορετικά, το ηλεκτρικό εργαλείο περνά στην ασφαλή κατάσταση και η διαδικασία καρφώματος πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου.
- Για μια περαιτέρω διαδικασία καρφώματος σηκώστε το ηλεκτρικό εργαλείο εντελώς από το υπόστρωμα και ακουμπήστε το ξανά σταθερά στην επόμενη επιθυμητή θέση.
- Στα διαλείμματα της εργασίας και το τέλος της εργασίας ασφαλίζετε τη σκανδάλη (6), σπρώχνοντας τον διακόπτη απασφάλισης (5) προς τα δεξιά (βλέπε εικόνα D).

Υπόδειξη: Μια ασφάλεια εμποδίζει την ενεργοποίηση, όταν το στοιχείο επαφής (17) δεν είναι εντελώς πατημένο μέσα ή η σκανδάλη (6) ανάμεσα στις διαδικασίες καρφώματος δεν αφέθηκε ελεύθερη.