# Технически данни

Акумулаторен такер |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Система за активиране |  | Единично активиране с предпазител | Единично активиране с предпазител
Макс. честота на забиване (с акумулаторна батерия ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Крепежен елемент
Вид |  | Пирон | Пирон
Дължина | mm | 13−38 | 13−40
Диаметър на тялото | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Капацитет на стандартен пълнител | Пирони | 22 | 22
Размери без акумулаторна батерия (дължина × ширина × височина) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Тегло c акумулаторна батерияA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Тегло без акумулатор | kg | 4,1 | 4,1
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35 | 0 … +35
разрешена температура на околната среда по време на работаB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
разрешена температура на околната среда по време на съхранение | °C | −20 … +50 | −20 … +50
съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

B)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.