# Korisnički interfejs

Korisnički interfejs služi:

- za uključivanje/isključivanje električnog alata
- za prikaza statusa električnog alata
- za prikaz statusa napunjenosti akumulatora
- za resetovanje

## Prikazi stanja

Boja prikaza statusa (2) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Zeleno | Električni alat je spreman za rad. | –
Žuto | Zaštita od pregrevanja: motor ili elektronika su suviše topli. | Sačekajte da se električni alat ohladi. Kada su motor i elektronika unutar radne temperature, električni alat se automatski vraća u normalan režim rada.
Plavo | Zaštita od hladnoće: električni alat je suviše hladan. | Sačekajte da se temperatura električnog alata reguliše u toplom okruženju. Kada su motor i elektronika unutar radne temperature, električni alat se automatski vraća u normalan režim rada.
Crveno | Utvrđeno je zaglavljivanje: udarni utiskivač ne može da se vrati u ispravan položaj. | Otklonite zaglavljivanje videti Otklanjanje zaglavljivanja/resetovanje.
Narandžasta | Motor je blokiran: udarni utiskivač ne može da se postavi u ispravan položaj. | Otklonite zaglavljivanje videti Otklanjanje zaglavljivanja/resetovanje.
Cijan | Zaštita od prekomerne struje: motor troši previše struje. | Proverite da li u električnom alatu postoji zaglavljivanje ili velika nečistoća i odstranite ih videti Otklanjanje zaglavljivanja/resetovanje. Ako greška i dalje postoji, obratite se ovlašćenom korisničkom servisu za Bosch električne alate.
Magenta (3 s, nakon toga zelena) | Preporučuje se održavanje: prevelika učestalost grešaka (npr. povijeni ekseri ili nedovoljna dubina zakivanja) | Obratite se ovlašćenom korisničkom servisu za Bosch električne alate.
Belo | Greška elektronike ili senzora | Električni alat se nalazi u sigurnosnom stanju i ne može da se koristi. Obratite se ovlašćenom korisničkom servisu za Bosch električne alate.

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (3) | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 5× zeleno | 80–100%
Trajno svetlo 4× zeleno | 60–80%
Trajno svetlo 3× zeleno | 40–60%
Trajno svetlo 2× zeleno | 20–40%
Trajno svetlo 1× zeleno | 5–20%
Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0–5%