# Vyjmutí/výměna kontaktního prvku (viz obrázek C)

Kontaktní prvek lze za účelem čištění nebo výměny vyjmout.

GNB 18V‑38: Používejte výhradně standardní kontaktní prvek (17).

GNB 18V‑40: Nasaďte kontaktní prvek vhodný pro příslušný účel použití:

- Standardní kontaktní prvek (17) je vhodný pro vsazování hřebíků a (v kombinaci s magnetickým kroužkem (24)) pro upevňování upevňovacích prvků z oceli.
- Úzký kontaktní prvek (23) je vhodný pro upevňování upevňovacích prvků z plastu.

Vyjměte akumulátor (10). Vyprázdněte zásobník (12) a vyjměte ho.

Zatáhněte za odjišťovací tlačítko (16) kontaktního prvku a pak vytáhněte kontaktní prvek (17) resp. (23) z elektrického nářadí.

Zasuňte vyčištěný nebo nový kontaktní prvek (17), resp. (23) do elektrického nářadí, až zaskočí.