# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator. W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

- Utrzymywanie urządzenia i szczelin wenty‌la‌cyj‌nych w czystości gwarantuje prawidłową i bez‌pieczną pracę.

Jeśli elektronarzędzie było nieużywane przez 2 lata lub dłużej, zalecana jest konserwacja w autoryzowanym serwisie elektronarzędzi Bosch.

## Usuwanie usterek

Problem | Przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Elektronarzędzie nie reaguje. | Brak włożonego akumulatora lub rozładowany akumulator | Włożyć naładowany akumulator.
Akumulator i/lub elektronarzędzie znajdują się poza dopuszczalnym zakresem temperatury roboczej | Pozostawić akumulator i/lub elektronarzędzie, aż ich temperatura robocza znajdzie się w dopuszczalnym zakresie.
Elektronarzędzie nie jest włączone | Włączyć elektronarzędzie za pomocą przycisku włącznika/wyłącznika (1) na interfejsie użytkownika.
Brak wyzwolenia strzału | ≤2 gwoździe w magazynku (12) | Napełnić magazynek (12).
Wyzwalacz (6) jest zablokowany | Przesunąć przełącznik odblokowujący (5) w lewo, aby odblokować wyzwalacz (6).
Czynności zostały wykonane w nieprawidłowej kolejności | Wykonać czynności w prawidłowej kolejności: Odsunąć element kontaktowy (17) od podłoża. Zwolnić wyzwalacz (6). Docisnąć element kontaktowy prostopadle do podłoża. Nacisnąć wyzwalacz w ciągu 2 s od wciśnięcia elementu kontaktowego.
Gwóźdź jest wbity zbyt płytko. | Elektronarzędzie ma zbyt niską temperaturę | Pozostawić elektronarzędzie, aż jego temperatura robocza znajdzie się w dopuszczalnym zakresie.
Ogranicznik głębokości jest nieprawidłowo ustawiony | Przesunąć przełącznik ogranicznika głębokości (20) w lewo.
Gwóźdź jest zbyt długi | Użyć krótszych gwoździ. Należy pamiętać o głębokości zakotwienia hef odpowiedniej dla danego zastosowania.
Podłoże jest zbyt twarde | Użyć alternatywnych metod zamocowań, np. kołków.
Gwóźdź jest wbity zbyt głęboko. | Ogranicznik głębokości jest nieprawidłowo ustawiony | Przesunąć przełącznik ogranicznika głębokości (20) w prawo.
Gwóźdź jest zbyt krótki | Użyć dłuższych gwoździ. Należy pamiętać o głębokości zakotwienia hef odpowiedniej dla danego zastosowania.
Podłoże jest zbyt miękkie | Użyć alternatywnych metod zamocowań, np. kołków.
Gwóźdź wygina się lub łamie. | Elektronarzędzie jest krzywo przyłożone do podłoża | Ustawić elektronarzędzie prostopadle do podłoża. W przypadku równego podłoża należy użyć nóżki (13) zapewniającej prawidłowe ustawienie.
Gwóźdź jest zbyt długi | Użyć krótszych gwoździ. Należy pamiętać o głębokości zakotwienia hef odpowiedniej dla danego zastosowania.
Podłoże jest zbyt twarde | W przypadku betonu z twardymi wtrąceniami należy spróbować zmienić miejsce zamocowania. W przeciwnym razie należy użyć alternatywnych metod zamocowań, np. kołków.
Gwóźdź nie trzyma się w stali. | Podłoże stalowe jest zbyt cienkie | Użyć alternatywnych metod zamocowań, np. śrub.
Gwóźdź nie wychodzi z elementu kontaktowego lub element kontaktowy pozostaje w pozycji wciśniętej. | Blokada w elemencie kontaktowym (spowodowana np. przez ciało obce lub zanieczyszczenia) | Usunąć blokadę zob. Usuwanie blokad/resetowanie.
Zbyt duży odsetek błędów | Podłoże jest zbyt twarde | Użyć alternatywnych metod zamocowań, np. kołków.
Stempel udarowy jest zużyty | Należy zlecić naprawę elektronarzędzia w autoryzowanym serwisie elektronarzędzi Bosch.
Gwoździe nie przesuwają się w magazynku. | Magazynek jest zanieczyszczony | Należy oczyścić magazynek (12), np. za pomocą pędzelka.