# Användargränssnitt

Användargränssnittet är till för följande:

- Påslagning och avstängning av verktyget
- Statusindikering för elverktyget
- Indikering av batteristatus
- För återställning

## Statusindikeringar

Färg statusindikering (2) | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | ---
Grön | Elverktyget är redo att användas. | –
Gul | Överhettningsskydd: motorn eller elektroniken är för varm. | Låt elverktyget svalna. Om motorn och elektroniken befinner sig inom drifttemperaturintervallen återgår elverktyget automatiskt till normal drift.
Blå | Köldskydd: elverktyget är för kallt. | Låt elverktyget tempereras i en varm omgivning. Om motorn och elektroniken befinner sig inom drifttemperaturintervallen återgår elverktyget automatiskt till normal drift.
Röd | Fastklämning har fastställts: slagstämpeln kan inte återgå till korrekt position. | Åtgärda fastklämningen se Åtgärda/återställ fastklämningar.
Orange | Motorn är blockerad: slagstämpeln kan inte försättas i korrekt position. | Åtgärda fastklämningen se Åtgärda/återställ fastklämningar.
Cyan | Överbelastningsskydd: motorn förbrukar för mycket ström. | Kontrollera om elverktyget har klämts fast eller är mycket smutsigt och åtgärda se Åtgärda/återställ fastklämningar. Om felet kvarstår, kontakta en auktoriserad kundtjänst för Bosch -elverktyg.
Magenta (långt i 3 sek, därefter grönt) | Underhåll rekommenderas: för hög felfrekvens (t.ex. böjda spikar eller otillräckligt inträngningsdjup) | Kontakta en auktoriserad kundtjänst för Bosch -elverktyg.
Vit | Elektronik- eller sensorfel | Elverktyget har försatts i säkrat tillstånd och kan inte användas. Kontakta en auktoriserad kundtjänst för Bosch -elverktyg.

Indikering batteristatus (3) | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 5× grönt | 80–100 %
Fast ljus 4× grönt | 60–80 %
Fast ljus 3× grönt | 40–60 %
Fast ljus 2× grönt | 20–40 %
Fast ljus 1× grönt | 5–20 %
Blinkande ljus 1× grön | 0–5 %