# Указания по технике безопасности при работе с гвоздезабивным пистолетом

- Всегда исходите из того, что в инструменте находятся гвозди. Неосторожное обращение с гвоздезабивным пистолетом может привести к неожиданному выталкиванию гвоздей, что чревато травмами.

- Не наводите электроинструмент на себя и других находящихся поблизости лиц. В результате неожиданного приведения в действие происходит выталкивание гвоздей, что может привести к травмам.

- Не приводите электроинструмент в действие до тех пор, пока он не будет плотно приставлен к обрабатываемой заготовке. При отсутствии контакта между инструментом и заготовкой возможно отскакивание гвоздя от места закрепления.

- При заклинивании гвоздя в инструменте отсоедините инструмент от источника питания. Если гвоздезабивной пистолет подключен к источнику питания, при удалении застрявшего гвоздя он может быть случайно приведен в действие.

- Будьте осторожны при извлечении застрявшего гвоздя. Механизм может находиться на взводе и гвоздь может быть с силой вытолкнут, когда вы будете пытаться убрать застрявший гвоздь.

Дополнительное указание по технике безопасности GNB 18V‑38:

- Не используйте этот гвоздезабивной пистолет для закрепления электропроводки. Он не предназначен для прокладки электропроводки, может повредить изоляцию электрокабеля и привести к электрическому удару и опасности возникновения пожара.

Дополнительное указание по технике безопасности для GNB 18V‑40:

- При закреплении электропроводки убедитесь, что кабели обесточены. Держите гвоздезабивной пистолет только за изолированные рукоятки. Используйте только гвозди, предназначенные для монтажа электропроводки. Убедитесь, что гвоздь не повредил изоляцию электропроводки. Если гвоздь повредил изоляцию электропроводки, это может привести к поражению электротоком и опасности возникновения пожара.

- Отсоединяйте гвоздезабивной пистолет от источника питания во время загрузки и выгрузки гвоздей, выполнения регулировки или замены оснастки. Если гвоздезабивной пистолет подключен к источнику питания, он может быть случайно приведен в действие, что может привести к травмам.

- Будьте осторожны при обращении с гвоздями, особенно при их загрузке и выгрузке. Гвоздь имеет острый стержень, который может стать причиной травмы.

- Держите пальцы как можно дальше от пускового механизма, когда вы не совершаете действий с этим гвоздезабивным пистолетом и при переходе от одного рабочего положения к другому. В результате неожиданного приведения в действие происходит выталкивание гвоздей, что может привести к травмам.

- Во время выполнения работ, при которых гвоздь может задеть скрытую электропроводку, держите гвоздезабивной пистолет за изолированные поверхности. Попадание гвоздя в находящийся под напряжением шнур может зарядить металлические части гвоздезабивного пистолета и привести к удару электрическим током.

- Крепко держите гвоздезабивной пистолет во время работы. Неконтролируемая отдача гвоздезабивного пистолета может привести к непреднамеренному включению, что может стать причиной травмы.

- Держите все части тела (руки, ноги и т. д.) подальше от направления выталкивания гвоздей. Гвоздь может пробить заготовку и любой объект, находящийся за ней, что может привести к травме.

- При работе с гвоздезабивным пистолетом держите все части тела (руки, ноги и т. д.) подальше от области, куда вбиваются гвозди в заготовку. Гвоздь может отклониться и выйти из заготовки, что может привести к травме.

- Используйте соответствующие металлоис‌катели для нахождения спрятанных в стене труб или проводки или обращайтесь за справкой в местное коммунальное предприятие. Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению элек‌тротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению мате‌риального ущерба.

- При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может возгораться или взрываться.Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

- Не вносите конструктивных изменений в аккумулятор и не открывайте его. При этом возникает опасность короткого замыкания.

- Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею. Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

- Используйте аккумулятор только в изделиях изготовителя. Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.

Защищайте аккумулятор от высоких температур, например, от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.

При работе с электроинструментом используйте средства защиты органов слуха и защитные очки.

- Не используйте электроинструмент и гвозди при работе с очень мягкими материалами (например, древесиной, легкими стройматериалами). Гвозди могут пробивать такие материалы насквозь и наносить травмы.

- Не используйте электроинструмент и гвозди при работе с очень твердыми материалами (например, высокопрочной сталью, очень твердым природным камнем), а также с бетоном повышенной прочности или с добавлением зернистых заполнителей повышенной прочности. Если базовый материал слишком твердый, гвоздь может сломаться или отскочить, попасть в вас или других лиц и нанести травмы.

- Категорически запрещается удерживать электроинструмент под острым углом к базовому материалу. Электроинструмент следует удерживать под прямым углом к базовому материалу. На базовом материале не должно быть загрязнений.

- Не деактивируйте и не удаляйте контактный элемент. Контактный элемент служит в качестве предохранительного механизма, который снижает риск непреднамеренного срабатывания электроинструмента. Деактивация этого компонента может привести к непреднамеренному срабатыванию электроинструмента.

- Используйте электроинструмент только в том случае, если контактный элемент работает надлежащим образом. Если контактный элемент поврежден, то электроинструмент может непреднамеренно сработать.

- Всегда заряжайте гвозди в магазин электроинструмента непосредственно перед установкой аккумулятора. Таким образом снижается риск случайного забивания гвоздя и травмирования других лиц.

- Не забивайте гвозди рядом с воспламеняющимися материалами. При забивании некоторых типов гвоздей возможно отлетание искр из контактного элемента.

- Не забивайте гвозди поверх друг друга. Это может привести к отклонению гвоздя или неожиданной реакции электроинструмента.