# مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت فشرده شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

- ابزار برقی و شیارهای تهویه را همواره تمیز نگهدارید تا بتوان بخوبی و با اطمینان کار کرد.

اگر ابزار برقی 2 سال یا بیشتر بدون استفاده در انبار نگهداری شده، توصیه می شود که برای سرویس و نگهداری به خدمات مجاز مشتریان ابزار برقی Bosch فرستاده شود.

## رفع اختلال

ایراد | دلیل | راه حل
--- | --- | ---
ابزار برقی واکنش نشان نمی دهد. | هیچ باتری قرار نگرفته یا خالی است | باتری شارژ شده قرار دهید.
باتری قابل شارژ و/یا ابزار برقی خارج از دمای کاری است | بگذارید باتری قابل شارژ و ابزار برقی به دمای کاری برسند.
ابزار برقی روشن نیست | ابزار برقی را با دکمه روشن/خاموش (1) روی رابط کاربری روشن کنید.
هیچ فرآیند شلیکی فعال نیست | ≤ 2 میخ در خشاب (12) | خشاب (12) را پر کنید.
ماشه (6) قفل شده است | کلید آزادسازی (5) را به سمت چپ فشار دهید، تا ماشه (6) آزاد شود.
ترتیب کار به درستی انجام نشده است | ترتیب کار صحیح را دنبال کنید: قطعه تماس (17) را از سطح کار بلند کنید. ماشه (6) را رها کنید. قطعه تماس را به طور عمودی بر روی سطح کار فشار دهید. ماشه را در عرض ‎2 s پس از فشار دادن قطعه تماس، فشار دهید.
میخ به اندازه کافی در عمق قرار نمی گیرد. | ابزار برقی خیلی سرد است | بگذارید ابزار برقی به دمای کاری برسد.
خط کش تعیین عمق سوراخ اشتباه تنظیم شده است | کلید خط کش تعیین عمق سوراخ (20) را به سمت چپ فشار دهید.
میخ خیلی بلند است | از میخ های کوتاه تر استفاده کنید. به طول اتصال مؤثر مناسب hef برای استفاده خود توجه کنید.
سطح کار خیلی سفت است | از روش های اتصال جایگزین مانند رولپلاک استفاده کنید.
میخ خیلی عمیق قرار می گیرد. | خط کش تعیین عمق سوراخ اشتباه تنظیم شده است | کلید خط کش تعیین عمق سوراخ (20) را به سمت راست فشار دهید.
میخ خیلی کوتاه است | از میخ های بلندتر استفاده کنید. به طول اتصال مؤثر مناسب hef برای استفاده خود توجه کنید.
سطح کار خیلی نرم است | از روش های اتصال جایگزین مانند رولپلاک استفاده کنید.
میخ کج می شود یا می شکند. | ابزار برقی به صورت کج روی سطح کار قرار می گیرد | ابزار برقی را به طور عمودی بر روی سطح کار قرار دهید. در صورت صاف بودن سطح کار، از پایه نگهدارنده (13) برای تراز استفاده کنید.
میخ خیلی بلند است | از میخ های کوتاه تر استفاده کنید. به طول اتصال مؤثر مناسب hef برای استفاده خود توجه کنید.
سطح کار خیلی سفت است | در بتن با اجزای سخت سعی کنید، اتصال را در جای دیگری انجام دهید. در غیر اینصورت از روش های اتصال جایگزین مانند رولپلاک استفاده کنید.
میخ در فولاد نمی ماند. | سطح کار فولادی خیلی نازک است | از روش های اتصال جایگزین مانند پیچ ها استفاده کنید.
میخ در قطعه تماس گیر می کند یا قطعه تماس در موقعیت فشرده باقی می ماند. | مانع در قطعه تماس (برای مثال به دلیل وجود اجسام خارجی یا آلودگی) | مانع را برطرف کنید رجوع کنید به نحوه برطرف کردن موانع/تنظیم مجدد.
میزان خطا خیلی بالا است | سطح کار خیلی سفت است | از روش های اتصال جایگزین مانند رولپلاک استفاده کنید.
سمبه فرسوده شده است | بگذارید ابزار برقی توسط خدمات مجاز مشتریان برای ابزار برقی Bosch تعمیر شود.
میخ ها به داخل خشاب نمی لغزند. | خشاب کثیف است | خشاب (12) را تمیز کنید برای مثال با یک قلم مو.