# Lippaan täyttäminen/tyhjentäminen (katso kuva B)

- Käsittele nauloja varovaisesti, etenkin täyttäessäsi tai tyhjentäessäsi lipasta. Terävät naulat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Käytä vain sellaisia nauloja, joita Bosch suosittelee sähkötyökaluusi. Kiellettyjen naulojen käyttö voi vahingoittaa sähkötyökalua ja aiheuttaa vammoja.

Kun käsittelet lipasta, pidä sähkötyökalusta kiinni niin, ettei suuosa (18) osoita itseäsi tai sivullisia kohti.

Valitse naulat käyttökohteen mukaan:

Nimike | Tuotenumero | Soveltuva käyttökohde | Pituus (mm) | Halkaisija (mm) | Materiaali | Naulanauhan väri
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Varsi | Kanta
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Betoni | 16 | 2,7 (sileä) | 6,25 | Hiiliteräs, sähkösinkitty | Sininen
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (uritettu)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Teräs | 13 | 3 (porrastettu) | Musta
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Betoni | 40 | 2,7 (sileä) | 6,25 | Hiiliteräs, sähkösinkitty | Sininen

Lippaan täyttäminen:

- Puhdista lippaan luisti (14) ja lipas (12) tarvittaessa esim. siveltimellä.
- Paina lippaan luistin (14) painiketta (15) ja siirrä sitä lippaan aukkoa kohti, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Työnnä sopiva naulanauha (22) lippaan aukkoon. Vakiolippaaseen mahtuu enintään kaksi naulanauhaa, laajennettuun lippaaseen (lisätarvike) neljä nauhaa.
- Paina lippaan luistin (14) painiketta (15) ja siirrä sitä eteenpäin rajoittimeen asti.

Huomautus: kun lippaassa (12) on jäljellä enää kaksi naulaa, kosketusosaa (17) ei voi enää painaa sisään eikä naulaa liipaista. Täytä lipas.

Lippaan tyhjentäminen:

- Paina lippaan luistin (14) painiketta (15) ja siirrä sitä lippaan aukkoa kohti, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Käännä lipasta niin, että naulanauha (22) pääsee liukumaan lippaan aukosta ulos.