# Apkalpošana un tīrīšana

- Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta. Ja nejauši nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

- Lai elektroinstruments darbotos efektīvi un droši, regulāri tīriet korpusu un ventilācijas atveres.

Ja elektroinstruments ir uzglabāts bez lietošanas 2 gadus vai ilgāk, ieteicams to apkopt pilnvarotā Bosch elektroinstrumentu tehniskās apkopes centrā.

## Darbības traucējumu novēršana

Kļūme | Cēlonis | Risinājums
--- | --- | ---
Elektroinstruments nereaģē. | nav ievietots akumulators vai tas ir izlādējies | Ievietojiet uzlādētu akumulatoru.
Akumulators un/vai elektroinstrumenta temperatūra neatbilst darbības temperatūrai | Ļaujiet akumulatoram un elektroinstrumentam izlīdzināt temperatūru līdz standarta darbības temperatūrai.
Elektroinstruments nav ieslēgts | Ieslēdziet elektroinstrumentu ar ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņu (1) lietotāja saskarnē.
nav iespējams pievades process | ≤ 2 naglas magazīnā (12) | Uzpildiet magazīnu (12).
Palaidējs (6) ir bloķēts | Nospiediet atbloķēšanas slēdzi (5) uz kreiso pusi, lai atbloķētu palaidēju (6).
Nav ievērota pareiza darba soļu secība | Ievērojiet pareizu darba soļu secību: Paceliet kontaktelementu (17) no pamatnes. Atlaidiet palaidēju (6). Spiediet kontaktelementu perpendikulāri pamatnei. Nospiediet palaidēju 2 sekunžu laikā pēc kontaktelementa iespiešanas.
Naglas nav iedzītas pietiekami dziļi. | Elektroinstruments ir par aukstu | Ļaujiet elektroinstrumentam izlīdzināt temperatūru līdz darbības temperatūrai.
Dziļuma ierobežotājs ir nepareizi iestatīts | Naglas neatrodas pietiekami dziļi: nospiediet dziļuma ierobežotāja slēdzi (20) uz kreiso pusi.
Pārāk garas naglas | Izmantojiet īsākas naglas. Ievērojiet, lai tiktu izmantots jūsu lietojuma veidam piemērots efektīvs stiprināšanas garums hef.
Pamatne ir pārāk cieta | Izmantojiet alternatīvas stiprināšanas metodes, kā, piemēram, dībeļus.
Naglas ir iedzītas pārāk dziļi. | Dziļuma ierobežotājs ir nepareizi iestatīts | Nospiediet dziļuma ierobežotāja slēdzi (20) uz labo pusi.
pārāk īsas naglas | Izmantojiet garākas naglas. Ievērojiet, lai tiktu izmantots jūsu lietojuma veidam piemērots efektīvs stiprināšanas garums hef.
Pamatne ir pārāk mīksta | Izmantojiet alternatīvas stiprināšanas metodes, kā, piemēram, dībeļus.
Nagla saliecas vai lūzt. | Elektroinstruments uz pamatnes ir novietots šķībi | Novietojiet elektroinstrumentu perpendikulāri pamatnei. Uz līdzenas pamatnes izmantojiet balsta kāju (13), lai pielāgotu instrumentu.
Pārāk garas naglas | Izmantojiet īsākas naglas. Ievērojiet, lai tiktu izmantots jūsu lietojuma veidam piemērots efektīvs stiprināšanas garums hef.
Pamatne ir pārāk cieta | Betonā ar pievienotiem materiāliem mēģiniet veikt piestiprināšanu kādā citā vietā. Pretējā gadījumā izmantojiet alternatīvas stiprināšanas metodes, kā, piemēram, dībeļus.
Naglas neturas tēraudā. | Tērauda pamatne ir pārāk plāna | Izmantojiet alternatīvas stiprināšanas metodes, kā, piemēram, skrūves.
Nagla iesprūst kontaktelementā vai kontaktelements paliek iespiestā stāvoklī. | Nosprostojums kontaktelementā (piem. dēļ svešķermeņiem vai netīrumiem) | Likvidējiet nosprostojumu skatīt Nosprostojuma novēršana/atiestatīšana.
Pārāk liels kļūdu skaits | Pamatne ir pārāk cieta | Izmantojiet alternatīvas stiprināšanas metodes, kā, piemēram, dībeļus.
Triecienstienis ir nodilis | Nododiet elektroinstrumentu remontā pilnvarotā Bosch klientu apkalpošanas dienestā, kas veic elektroinstrumentu remontu.
Naglas neslīd iekšā magazīnā. | Magazīna ir netīra | Iztīriet magazīnu (12), piemēram, ar otu.