# Manutenção e limpeza

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se a ferramenta elétrica tiver sido armazenada durante 2 anos ou mais tempo, é recomendada uma manutenção por um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch.

## Eliminar falhas

Problema | Causa | Solução
--- | --- | ---
Ferramenta elétrica não reage. | Nenhuma ou bateria vazia inserida | Insira uma bateria carregada.
Bateria e/ou ferramenta elétrica fora da temperatura de serviço | Deixe a bateria e a ferramenta elétrica alcançarem a temperatura de serviço.
Ferramenta elétrica não ligada | Ligue a ferramenta elétrica com a tecla de ligar/desligar (1) na interface do utilizador.
Nenhum processo de fixação acionado | ≤ 2 pregos no carregador (12) | Encha o carregador (12).
Disparador (6) bloqueado | Pressione o interruptor de desbloqueio (5) para a esquerda, para desbloquear o disparador (6).
Sequência de trabalho não executada corretamente | Mantenha a sequência de trabalho correta: Eleve o elemento de contacto (17) da base. Solte o disparador (6). Pressione o elemento de contacto na vertical sobre a base. Pressione o disparador num espaço de 2 s depois de pressionar o elemento de contacto.
O prego não está suficientemente fundo. | Ferramenta elétrica demasiado fria | Deixe a ferramenta elétrica alcançar a temperatura de serviço.
Batente de profundidade mal ajustado | Pressione o interruptor do batente de profundidade (20) para a esquerda.
Prego demasiado comprido | Use pregos mais curtos. Observe o comprimento de ancoragem efetivo hef apropriado para sua aplicação.
Base muito dura | Use métodos de fixação alternativos como p. ex. buchas.
Prego demasiado profundo. | Batente de profundidade mal ajustado | Pressione o interruptor do batente de profundidade (20) para a direita.
Prego demasiado curto | Use pregos mais compridos. Observe o comprimento de ancoragem efetivo hef apropriado para sua aplicação.
Base muito macia | Use métodos de fixação alternativos como p. ex. buchas.
Prego é dobrado ou partido. | Ferramenta elétrica colocada de forma inclinada sobre a base | Coloque a ferramenta elétrica na vertical sobre a base. No caso de uma base plana utilize o pé (13) para alinhar.
Prego demasiado comprido | Use pregos mais curtos. Observe o comprimento de ancoragem efetivo hef apropriado para sua aplicação.
Base muito dura | No caso de betão com inclusões duras tente fazer a fixação num outro local. Caso contrário, utilize métodos de fixação alternativos, como p. ex. buchas.
O prego não se segura em aço. | Base de aço demasiado fina | Utilize métodos de fixação alternativos, como p. ex. parafusos.
O prego não sai do elemento de contacto ou o elemento de contacto fica na posição pressionada. | Bloqueio no elemento de contacto (p. ex. devido a corpos estranhos ou sujidade) | Elimine o bloqueio ver Eliminar os bloqueios/reset.
Taxa de erro demasiado elevada | Base muito dura | Use métodos de fixação alternativos como p. ex. buchas.
Punção desgastado | Solicite a reparação da ferramenta elétrica por um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch.
Pregos não deslizam no carregador. | Carregador sujo | Limpe o carregador (12), p. ex. com um pincel.