# Hooldus ja puhastus

- Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja. Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

- Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Kui elektrilist tööriista on ladustatud kasutamata 2 aastat või kauem, on soovitatav lasta teha Bosch elektriliste tööriistade volitatud klienditeeninduses hooldus.

## Tõrgete kõrvaldamine

Probleem | Põhjus | Kõrvaldamine
--- | --- | ---
Elektriline tööriist ei reageeri. | Aku puudub või sisse on pandud tühi aku | Pange sisse laetud aku.
Aku ja/või elektriline tööriist on väljaspool töötemperatuuri | Laske akul ja elektrilisel tööriistal omandada töötemperatuur.
Elektriline tööriist ei ole sisse lülitatud | Lülitage elektriline tööriist sisse-/välja-nupuga (1) kasutajaliidesel sisse.
Sissesurumistoimingut ei ole vallandatud | Magasinis (12) ≤ 2 naela | Täitke magasin (12).
Päästik (6) on lukustatud | Suruge päästiku lukustuse vabastamislüliti (5) päästiku (6) lukustusest vabastamiseks vasakule.
Tööjärjekord ei ole korrektselt täidetud | Täitke tööjärjekord korrektselt: Tõstke kontaktelement (17) aluspinnast eemale. Vabastage päästik (6). Suruge kontaktelement vertikaalselt vastu aluspinda. Vajutage 2 s jooksul pärast kontaktelemendi läbisurumist päästikut.
Nael ei ole küllalt sügaval. | Elektriline tööriist on liiga külm | Laske elektrilisel tööriistal omandada töötemperatuur.
Sügavuspiirik on valesti seatud | Suruge sügavuspiiriku lülitit (20) vasakule.
Liiga pikk nael | Kasutage lühemaid naelu. Järgige teie rakenduse jaoks sobivat efektiivset ankurduspikkust hef.
Aluspind on liiga kõva | Kasutage alternatiivseid kinnitusmeetodeid, nt tüübleid.
Nael on liiga sügaval. | Sügavuspiirik on valesti seatud | Suruge sügavuspiiriku lülitit (20) paremale.
Liiga lühike nael | Kasutage pikemaid naelu. Järgige teie rakenduse jaoks sobivat efektiivset ankurduspikkust hef.
Aluspind on liiga pehme | Kasutage alternatiivseid kinnitusmeetodeid, nt tüübleid.
Nael paindub või puruneb. | Elektriline tööriist on aluspinnale viltu asetatud | Asetage elektriline tööriist aluspinnale vertikaalselt. Kasutage tasasel aluspinnal joondamiseks tugijalga (13).
Liiga pikk nael | Kasutage lühemaid naelu. Järgige teie rakenduse jaoks sobivat efektiivset ankurduspikkust hef.
Aluspind on liiga kõva | Kõvade siseosadega betooni korral proovige kinnitamist teisest kohast. Vastasel korral kasutage alternatiivseid kinnitusmeetodeid, nt tüübleid.
Nael ei püsi terases. | Terasest aluspind on liiga õhuke | Kasutage alternatiivseid kinnitusmeetodeid, nt kruvisid.
Nael ei tule kontaktelemendist välja või kontaktelement jääb sissesurutud asendisse. | Kiildumine kontaktelemendis (nt võõrkehade või mustuse tõttu) | Kõrvaldage kiildumine vaadake Kiildumiste kõrvaldamine/Reset.
Liiga palju vigu | Aluspind on liiga kõva | Kasutage alternatiivseid kinnitusmeetodeid, nt tüübleid.
Löögitempel on kulunud | Laske elektrilist tööriista Bosch elektriliste tööriistade volitatud klienditeeninduskohas parandada.
Naelad ei libise magasini. | Magasin on määrdunud | Puhastage magasin (12), nt pintsliga.