# Polnjenje/praznjenje vlagalnika (glejte sliko B)

- Pri delu z žeblji, zlasti njihovim vlaganjem ali odstranjevanjem, bodite previdni. Konice žebljev so ostre in lahko povzročijo telesne poškodbe.

- Uporabljajte izključno žeblje, ki jih je za vaše električno orodje priporočil Bosch. Uporaba neodobrenih žebljev lahko poškoduje električno orodje in privede do telesnih poškodb.

Električno orodje pri delu vedno držite za vlagalnik tako, da je ustje (18) usmerjeno stran od vašega telesa in drugih oseb.

Žeblje izberite glede na predvideno uporabo:

Opis | Kataloška številka | Primerno za | Dolžina (mm) | Premer (mm) | Material | Barva kompleta žebljev
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Steblo | Glavica
NB-16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (gladko) | 6,25 | Galvansko pocinkano ogljikovo jeklo | Modra
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (narebričeno)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Jeklo | 13 | 3 (stopničasto) | Črna
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (gladko) | 6,25 | Galvansko pocinkano ogljikovo jeklo | Modra

Za napolnitev vlagalnika:

- Po potrebi očistite pomikalo vlagalnika (14) in vlagalnik (12), npr. s čopičem.
- Pritisnite tipko (15) na pomikalu vlagalnika (14) in ga potisnite proti odprtini vlagalnika, da se zaskoči.
- V odprtino vlagalnika vstavite ustrezen komplet žebljev (22). V standardni vlagalnik lahko vstavite največ 2 kompleta žebljev, v razširjeni vlagalnik (pribor) pa 4 komplete žebljev.
- Pritisnite tipko (15) na pomikalu vlagalnika (14) in ga potisnite naprej do konca.

Opomba: če sta v vlagalniku le še 2 žeblja (12), kontaktnega elementa (17) ni več mogoče pritisniti in s tem sprožiti postopka pribijanja. Napolnite vlagalnik.

Za izpraznitev vlagalnika:

- Pritisnite tipko (15) na pomikalu vlagalnika (14) in ga potisnite proti odprtini vlagalnika, da se zaskoči.
- Obrnite vlagalnik tako, da lahko komplet žebljev (22) zdrsne iz odprtine vlagalnika.