# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық шегеқаққыш машина |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Номиналды кернеу | V= | 18 | 18
Іске қосу жүйесі |  | Қорғаныс реттілігі бар бір рет іске қосу тетігі | Қорғаныс реттілігі бар бір рет іске қосу тетігі
Макс. қондыру жиілігі (аккумулятор ≥ 4 А-сағ) | с−1 | 2 | 2
Қағылатын зат
Түрі |  | Шеге | Шеге
Ұзындығы | мм | 13−38 | 13−40
Білік диаметрі | мм | 2,7−3 | 2,7−3
Стандартты қораптың сыйымдылығы | Шегелер | 22 | 22
Аккумуляторсыз өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | мм | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Аккумулятормен бірге салмағыA) | кг | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Аккумуляторсыз салмағы | кг | 4,1 | 4,1
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Жұмыс істеп тұрған кездегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасыB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

B)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.