# Kontaktelement abnehmen/wechseln (siehe Bild C)

Das Kontaktelement kann zum Reinigen oder Wechseln abgenommen werden.

GNB 18V‑38: Verwenden Sie ausschließlich das Standard-Kontaktelement (17).

GNB 18V‑40: Setzen Sie je nach Einsatzzweck das passende Kontaktelement ein:

- Das Standard-Kontaktelement (17) ist für das Setzen von Nägeln und (in Kombination mit dem Magnetring (24)) für das Anbringen von Befestigungselementen aus Stahl geeignet.
- Das schmale Kontaktelement (23) ist für das Anbringen von Befestigungselementen aus Kunststoff geeignet.

Entnehmen Sie den Akku (10). Leeren Sie das Magazin (12) und nehmen Sie es ab.

Ziehen Sie den Entriegelungsknopf (16) des Kontaktelements und ziehen Sie das Kontaktelement (17) bzw. (23) aus dem Elektrowerkzeug.

Schieben Sie das gereinigte oder neue Kontaktelement (17) bzw. (23) bis zum Einrasten in das Elektrowerkzeug.