# Këshilla pune

- Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike. Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

Përpara fillimit të çdo pune, kontrolloni që pajisjet e sigurisë dhe ato të lirimit të funksionojnë siç duhet dhe që të gjitha vidhat dhe dadot të jenë të shtrënguara.
Shkëputni menjëherë një vegël elektrike me defekt ose keqfunksionim nga furnizimi me energji elektrike dhe kontaktoni një qendër të autorizuar të shërbimit të klientit Bosch.

Mos kryeni asnjë manipulim të paautorizuar në veglën elektrike. Mos çmontoni ose bllokoni asnjë pjesë të veglës elektrike. Mos kryeni "riparime urgjente" duke përdorur mjete të papërshtatshme.

Shmangni çdo dobësim ose dëmtim të veglës elektrike p.sh. nëpërmjet:

- Goditje me çekan ose gdhendje,
- modifikime të pa miratuara nga prodhuesi,
- rënie ose shtytje në dysheme,
- trajtim si çekan,
- çdo lloj force.

Gjatë pushimeve më të gjata dhe në fund të punës, fikni veglën elektrike, hiqni baterinë dhe zbrazni magazinën nëse është e mundur.

##

Gjatë fiksimit, kushtojini vëmendje specifikimeve të prodhuesit për materialet që do të fiksohen dhe planet e ndërtimit të tregtisë.

Sigurohuni që të dini se çfarë është poshtë ose pas pjesës suaj të punës. Mos vendosni gozhdë në mure, tavane ose dysheme nëse ka njerëz pas tyre. Gozhdët mund të depërtojnë në nënshtresë dhe të lëndojnë dikë.

Gozhdët duhet të futet gjithmonë vertikalisht në nënshtresë.

Mos vendosni një gozhdë mbi një gozhdë që tashmë është vendosur. Gozhda mund të deformohet, gozhdat mund të bllokohen ose vegla elektrike mund të lëvizë në mënyrë të pakontrolluar.

Kontrolloni nëse gozhdët janë vendosur saktë. Për të siguruar ngjitje të sigurt, ato nuk duhet të jenë shumë të larta, shumë të ulëta ose të përkulura.

GNB 18V‑40: Kur vendosni mbërthyes, kontrolloni gjithashtu që gozhdët të jenë vendosur saktë.

Nëse betoni dëmtohet për shkak të funksioneve të dështuara të drejtimit, ai duhet të riparohet sipas rregullave të njohura.

Ju lutemi referojuni dokumentacionit të gozhdëve për informacionin e mëposhtëm në Bosch
http://www.bosch-pt.com:

- Koka e gozhdëve në distancë hNHS
- Gjatësia efektive e ankorimit hef
- Trashësia minimale e elementit të betonit h
- Distanca minimale midis dy gozhdëve smin
- Distanca minimale e skajit cmin
- Ngarkesat e rekomanduara

##

Ju mund të përdorni veglën elektrike për të bashkuar elemente indviduale mbërthimi prej plastike ose çeliku në nënshtresë.

Shembuj për elementet e mbërthimit:

| Numër porosie | Përshkrimi
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Kapëse tubi 16 mm
1 600 A03 2G7 | Kapëse tubi 20 mm
1 600 A03 2G8 | Kapëse tubi 25 mm
1 600 A03 2G9 | Kapëse tubi 32 mm
1 600 A03 2GA | Kapëse tubi 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Varëse kabllosh (me një anë) për 8 kabllo
| 1 600 A03 2GC | Varëse kabllosh (me dy anë) për 16 kabllo
| 1 600 A03 2GD | Mbajtëse kabllosh për 20 kabllo
1 600 A03 2GE | Mbajtëse kabllosh për 40 kabllo
| 1 600 A03 2GF | Mbajtëse e lidhëseve të kabllos
| 1 600 A03 2GG | Lidhëse kabllosh 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Lidhëse kabllosh 16−63 mm

Gama e plotë Bosch-e lidhësve mund të gjendet në www.bosch-pt.com.

- Përdorni vetëm elementet e mbërthimit të rekomanduar nga Bosch për veglën tuaj elektrike. Përdorimi i elementeve të paautorizuar të mbërthimit mund të dëmtojë veglën elektrike dhe të shkaktojë lëndime.

Për elementet e mbërthimit prej plastike, përdorni elementin e ngushtë të kontaktit (23) (shih figurën E).

Për elementet e mbërthimit prej çeliku përdorni elementin standard të kontaktit (17) (shih figurën F). Rrëshqitni unazën magnetike (24) anash mbi majën e elementit të kontaktit dhe lëreni të klikojë në vend.

Vendosni një element mbërthimi me kalimin e synuar të gozhdës mbi elementin e kontaktit (23) ose unazën magnetike (24).

- Vendosni gjithmonë vetëm një element individual mbërthimi. Elementë të shumtë mbi njëri-tjetrin mund të çojnë në lëndime ose dëmtime.

- Mbani gjithmonë duart në anët e grykës kur vendosni elementin e mbërthimit. Drejtojeni gjithmonë grykën larg vetes ose njerëzve të tjerë. Mos e shtypni elementin e kontaktit nga brenda. Mbajini gishtat larg butonit të lëshimit. Nxitja e papritur mund të lëshojë një gozhdë, duke rezultuar në lëndim ose dëmtim të veglës elektrike.

Shtypni elementin e kontaktit me elementin e mbërthimit në vend në nënshtresë.Aktivizoni procesin e drejtimit si zakonisht.

##

Rregulloni thellësinë e lëvizjes duke përdorur çelësin e ndalimit të thellësisë (20) në mënyrë që të arrihet vlera e saktë për distancën e kokës së gozhdës hNHS.

Gozhdë shumë thellë: Shtypni çelësin e ndalimit të thellësisë (20) në të djathtë.
Nëse gozhdët vazhdojnë të futen shumë thellë, atëherë përdorni gozhdë më të gjata.

Gozhdë jo mjaftueshëm thellë: Shtypni çelësin e ndalimit të thellësisë (20) në të majtë.
Nëse gozhdët vazhdojnë të mos futen mjaftueshëm thellë, atëherë përdorni gozhdë më të shkurtra.

##

Hiqni bllokimet nëse treguesi i statusit (2) ndizet me ngjyrë të kuqe ose portokalli, ose nëse gozhdat nuk futen më siç duhet.

- Hiqeni baterinë (10). Zbrazni magazinën (12) dhe hiqeni atë.Hiqni elementin e kontaktit (17).
- Kontrolloni magazinën (12) dhe hiqni papastërtitë, mbeturinat dhe objektet e huaja.
- Kontrolloni elementin e kontaktit (17) dhe hiqni gozhdët, copëzat e gozhdëve, mbetjet ose objektet e huaja me majën e depërtimit (21). Kini kujdes që të mos dëmtoni elementin e kontaktit.
- Futni elementin e kontaktit (17), magazinën (12) dhe baterinë (10) njëra pas tjetrës.
- Shtypni butonin (15) në rrëshqitësin e magazinës (14) dhe shtyjeni drejt hapjes së magazinës derisa të klikojë në vend.
- Ndizni veglën elektrike.
- Shtypni butonin e rivendosjes (4) për 5 s derisa treguesi i statusit (2) të fillojë të pulsojë.
- Shtypni elementin e kontaktit (17) kundrejt një blloku druri ose të ngjashëm dhe shtypni lëshuesin (6). Kjo lejon motorin të lëvizë grushtin në pozicionin e duhur.
- Nëse zbulohet një gabim tjetër, vegla elektrike nuk kthehet në funksionimin normal, por gabimi shtesë shfaqet në ekranin e statusit (2).

##

Këmba mbështetëse (13) e bën më të lehtë përafrimin e veglës elektrike vertikalisht në një sipërfaqe të sheshtë.

Për të punuar në sipërfaqe të pabarabarta, mund të çmontoni këmbën mbështetëse (13). Për ta bërë këtë, shtyjeni atë prapa nga magazina (12).

##

Me grepin e varjes (25) mund ta lidhni veglën elektrike të fikur në një pajisje të përshtatshme varëse.

Vidhosni grepin e varjes (25) në kutinë e veglës elektrike duke përdorur vidën e dhënë (shih figurën G).

- Kontrolloni grepin e varjes (25) për ndonjë dëmtim ose deformim.
  Mos e përdorni grepin e varjes (25) nëse është i dëmtuar, i deformuar ose nuk është më i lidhur fort me veglën elektrike.
- Vareni veglën elektrike në një pajisje të qëndrueshme të varur duke përdorur grepin e varjes (25).
  Për të shmangur dëmtimet ose lëndimet, pajisja e varjes nuk duhet të instalohet mbi vendkalime ose zona të menjëhershme të punës.

Grepi i varjes është menduar ekskluzivisht për varjen e veglës elektrike duke përfshirë aksesorët e montuar.

- Asnjëherë mos e përdorni grepin e varjes si pajisje mbrojtëse nga rënia.

##

Fikeni veglën elektrike kur e transportoni, veçanërisht kur përdorni shkallë ose kur lëvizni në një pozicion të pazakontë.

Mbyllni lëshuesin me këmbëzën e çelësit (5). Mbajeni veglën elektrike në vendin e punës vetëm nga doreza (7) dhe me lëshuesin të paaktivizuar (6).