# Magazin füllen/entleeren (siehe Bild B)

- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Nägeln, insbesondere beim Be- und Entladen. Die Nägel haben scharfe Spitzen, die zu Verletzungen führen können.

- Verwenden Sie ausschließlich Nägel, die von Bosch für Ihr Elektrowerkzeug empfohlen werden. Die Verwendung von unzulässigen Nägeln kann das Elektrowerkzeug beschädigen und Verletzungen verursachen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug während aller Arbeiten am Magazin so, dass die Mündung (18) weder auf Ihren eigenen Körper noch auf andere Personen gerichtet ist.

Nägel nach Einsatzzweck auswählen:

Bezeichnung | Bestellnummer | geeignet für | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Material | Farbe Nagelstreifen
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Schaft | Kopf
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (glatt) | 6,25 | Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt | blau
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (gerändelt)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Stahl | 13 | 3 (gestuft) | schwarz
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (glatt) | 6,25 | Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt | blau

Magazin füllen:

- Reinigen Sie bei Bedarf Magazinschieber (14) und Magazin (12), z.B. mit einem Pinsel.
- Drücken Sie die Taste (15) am Magazinschieber (14) und schieben Sie ihn bis zum Einrasten in Richtung Magazinöffnung.
- Schieben Sie einen passenden Nagelstreifen (22) in die Magazinöffnung. Das Standard-Magazin kann mit maximal 2 Nagelstreifen gefüllt werden, das erweiterte Magazin (Zubehör) mit 4.
- Drücken Sie die Taste (15) am Magazinschieber (14) und schieben Sie ihn bis zum Anschlag nach vorn.

Hinweis: Sind nur noch 2 Nägel im Magazin (12) enthalten, kann das Kontaktelement (17) nicht mehr eingedrückt und kein Eintreibvorgang ausgelöst werden. Füllen Sie das Magazin auf.

Magazin entleeren:

- Drücken Sie die Taste (15) am Magazinschieber (14) und schieben Sie ihn bis zum Einrasten in Richtung Magazinöffnung.
- Drehen Sie das Magazin so, dass der Nagelstreifen (22) aus der Magazinöffnung gleiten kann.