# نحوه پر کردن/خالی کردن خشاب (رجوع کنید به تصویر B)

- هنگام کار کردن با میخ ها، به خصوص هنگام قرار دادن و خارج کردن آنها مراقب باشید. میخ ها دارای نوک تیز هستند و می توانند باعث وارد آمدن جراحت شوند.

- فقط از میخ های توصیه شده از ‏Bosch برای ابزار برقی خود استفاده کنید. استفاده از میخ های تایید نشده می تواند به ابزار برقی آسیب برساند و باعث آسیب شود.

ابزار برقی را در طول تمام کارها، از روی خشاب طوری نگه دارید که دهانه خروج (18) به سمت بدن خودتان یا افراد دیگر نباشد.

میخ ها را با توجه به نوع استفاده، انتخاب کنید:

توضیحات | شماره سفارش | مناسب برای | طول (mm) | قطر (mm) | ماده | رنگ نوار میخ
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
شفت | سر
NB‑16 | ‎1 600 A02 F4K‎ | بتن | 16 | 2,7 (صاف) | 6,25 | فولاد کربن، الکترو گالوانیزه | آبی
NB‑19 | ‎1 600 A02 F4L‎ | 19
NB‑25 | ‎1 600 A02 F4M‎ | 25
NB‑32 | ‎1 600 A02 F4N‎ | 32
NB‑38 | ‎1 600 A02 F4P‎ | 38
NK‑35 | ‎1 600 A02 F4R‎ | 35 | 2,7 (دندانه دار)
NM‑13 | ‎1 600 A02 F4S‎ | فولاد | 13 | 3 (درجه بندی شده) | مشکی
NM‑16 | ‎1 600 A02 F4T‎ | 16
NM‑19 | ‎1 600 A02 F4U‎ | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | ‎1 600 A02 R7F‎ | بتن | 40 | 2,7 (صاف) | 6,25 | فولاد کربن، الکترو گالوانیزه | آبی

نحوه پر کردن خشاب:

- در صورت لزوم کشویی خشاب (14) و خشاب (12) را تمیز کنید، برای مثال با یک قلم مو.
- دکمه (15) را روی کشویی خشاب (14) فشار دهید و آن را تا جا افتادن به سمت دهانه خشاب برانید.
- یک نوار میخ مناسب (22) را در داخل دهانه خشاب وارد کنید. خشاب استاندارد را می توان با حداکثر 2 نوار میخ، خشاب بلند را (متعلقات) با 4 نوار میخ پر کرد.
- دکمه (15) را روی کشویی خشاب (14) فشار دهید و آن را تا انتها به جلو برانید.

نکته: اگر هنوز فقط 2 میخ در خشاب (12) وجود دارد، قطعه تماس (17) را نمی توان دیگر تحت فشار قرار داد و هیچ فرآیند شلیکی فعال نمی شود. خشاب را پر کنید.

نحوه خالی کردن خشاب:

- دکمه (15) را روی کشویی خشاب (14) فشار دهید و آن را تا جا افتادن به سمت دهانه خشاب برانید.
- خشاب را طوری بچرخانید که بتوان نوار میخ (22) را از دهانه خشاب خارج کرد.