# 네일러 안전 경고사항

- 공구 안에 항상 못이 들어 있다고 생각하십시오. 네일러를 부주의하게 다루면 의도치 않게 못이 발사되거나 부상을 입을 수 있습니다.

- 공구가 사용자 또는 근처에 있는 사람을 향하지 않게 하십시오. 돌발적으로 작동되면 못이 발사되어 부상을 입을 수 있습니다.

- 공구가 가공물에 확실하게 고정된 후에만 공구를 작동하십시오. 공구가 가공물에 닿지 않았다면, 못이 대상물에서 빗나갈 수 있습니다.

- 못이 공구에 끼인 경우 공구를 전원에서 분리하십시오. 전원이 연결되어 있으면 끼인 못을 제거하는 과정 중에 돌발적으로 네일러가 작동할 수 있습니다.

- 끼인 못을 제거할 때 주의를 기울이십시오. 끼인 것을 풀고자 할 때 메커니즘이 압력을 받아 못이 강제로 발사될 수 있습니다.

GNB 18V‑38 관련 추가 안전 수칙:

- 본 네일러를 전기 케이블을 고정하기 위한 용도로 사용하지 마십시오. 전기 케이블 설치용으로 고안되지 않았으며, 사용할 경우 전기 케이블의 절연 부위가 손상되어 감전 또는 화재를 일으킬 수 있습니다.

GNB 18V‑40 관련 추가 안전 수칙:

- 전기 케이블을 고정할 때 케이블에 전류가 흐르지 않는지 확인하십시오. 네일러를 잡을 때 절연된 손잡이 표면만 잡으십시오. 전기 케이블 설치용으로 고안된 네일만 사용하십시오. 네일로 인해 전기 케이블 절연 부위가 손상되지 않았는지 점검하십시오. 네일로 인해 전기 케이블 절연 부위가 손상되었다면 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

- 못을 설치하거나 제거할 때, 액세서리를 조정하거나 교체할 경우에는 네일러를 전원에서 분리하십시오. 네일러가 전원에 연결되어 있으면 끼인 못을 제거하는 과정 중에 돌발적으로 네일러가 작동되어 부상을 입을 수 있습니다.

- 못을 취급할 때, 특히 못을 설치하거나 제거할 때 주의하십시오. 못의 끝부위가 날카로워 부상을 입을 수 있습니다.

- 네일러를 작동하지 않을 경우 및 작동 위치를 바꿀 경우에는 손가락을 트리거 가까이에 두지 마십시오. 돌발적인 작동으로 못이 발사되어 부상을 입을 수 있습니다.

- 못이 숨겨진 배선에 접촉할 가능성이 있는 작업을 수행할 경우, 네일러의 절연된 손잡이 면만 잡으십시오. 못이 "전류가 흐르는" 전선에 접촉되면, 네일러의 노출된 금속 부품에 "전류가 흐르는" 상태로 만들어 작업자가 감전될 수 있습니다.

- 작동 시에는 네일러를 단단히 잡으십시오. 네일러가 제어되지 않은 상태로 반동을 일으키면 돌발적으로 작동되어 부상을 입을 수 있습니다.

- 손발을 비롯한 모든 신체 부위가 공구의 발사 방향에서 멀리 떨어져 있도록 하십시오. 못이 가공물 및 가공물 뒤에 있는 물체를 관통하여 부상을 입을 수 있습니다.

- 네일러를 사용할 때 손발을 비롯한 모든 신체 부위가 못이 가공물을 통과할 수 있는 영역에서 멀리 떨어져 있도록 하십시오. 못이 빗나가면서 가공물을 벗어나 부상을 입을 수 있습니다.

- 보이지 않는 부위에 에너지 배선 및 배관 여부를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 전력 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 야기할 수 있습니다.

- 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다‌.

- 배터리를 개조하거나 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다‌.

- 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.

- 본 배터리는 제조사 제품에만 사용하십시오. 그래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.

배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고, 화기, 오염물질, 물기, 습기가 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.

전동공구를 사용하는 동안 귀마개 및 보안경을 착용하십시오.

- 전동공구 및 못을 지나치게 부드러운 자재(예: 목재, 경량 건축 자재)에 사용하지 마십시오. 못이 모재를 관통해 부상을 입을 수 있습니다.

- 전동공구와 못을 지나치게 단단한 자재(예: 고강도강, 매우 단단한 자연석) 및 압축강도가 높은 콘크리트 및 압축강도가 높은 골재에 사용하지 마십시오. 자재가 너무 단단하면 못이 튀어나와서 부러지고 이탈하여 사용자나 다른 사람에게 부딪혀서 부상을 유발할 수 있습니다.

- 전동공구를 모재에 비스듬한 각도로 잡는 일이 절대 없도록 하십시오. 전동공구를 모재에 대해 직각으로 세우십시오. 모재에 오염물이 있어서는 안 됩니다.

- 접촉 요소를 비활성화하거나 제거하지 마십시오. 접촉 요소는 안전 장치 역할을 하며, 돌발 작동의 위험을 줄여줍니다. 해당 요소를 비활성화할 경우 돌발적으로 작동될 위험이 있습니다.

- 전동공구는 접촉 요소가 정상적으로 작동할 때만 사용하십시오. 접촉 요소에 결함이 있을 경우 전동공구가 예기치 않게 트리거링될 수 있습니다.

- 항상 전동공구의 매거진 안에 못을 넣은 다음 배터리를 삽입하십시오. 이렇게 하면 실수로 못이 박히거나 부상을 입거나 타인의 부상을 유발하는 위험이 줄어들게 됩니다.

- 가연성 소재 가까이에서 작업하는 일이 절대 없도록 하십시오. 일부 못 종류는 타정할 때 접촉 요소에서 불꽃이 발샐할 수 있습니다.

- 못을 다른 못 위에 대고 박지 마십시오. 이 경우 못이 휘거나 예기치 않게 전동공구가 반응할 수 있습니다.