# Tehnilised andmed

Akunaelapüstol |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18 | 18
Päästikusüsteem |  | Üksikkäivitamine järgneva fikseerimisega | Üksikkäivitamine järgneva fikseerimisega
Max sisselöömissagedus (akuga ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Sisestatav kinnitusvahend
Tüüp |  | Nael | Nael
Pikkus | mm | 13−38 | 13−40
Varda läbimõõt | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Standardmagasini mahutavus | naela | 22 | 22
Mõõtmed ima akuta (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Kaal koos akugaA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Kaal ilma akuta | kg | 4,1 | 4,1
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur töö ajalB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Lubatud keskkonnatemperatuur hoiustamisel | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Täisvõimsuse jaoks soovitatavad akud |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  sõltuvalt kasutatud akust

B)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.