# คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องยิงตะปู

- ให้คิดไว้เสมอว่าเครื่องมีตะปูบรรจุอยู่ การหยิบจับเครื่องยิงบอร์ดอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้ตะปูถูกยิงออกมาอย่างไม่คาดคิดและทำให้ร่างกายบาดเจ็บได้

- อย่าเล็งเครื่องไปยังตัวท่านเองหรือคนใกล้เคียง การกระตุ้นที่ไม่คาดคิดจะยิงตะปูออกมาซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

- อย่ากระตุ้นเครื่องทำงานจนกว่าจะได้วางเครื่องทาบกับชิ้นงานไว้อย่างแน่นหนาแล้ว หากเครื่องไม่สัมผัสชิ้นงาน ตะปูอาจเบี่ยงเบนออกจากเป้าหมาย

- ปลดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อลวดเย็บติดขัดอยู่ในเครื่อง ในขณะที่กำลังเอาลวดเย็บที่ติดขัดออกมา เครื่องยิงตะปูอาจถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยไม่ตั้งใจหากปลั๊กไฟฟ้าถูกเสียบอยู่

- ใช้ความระมัดระวังขณะนำลวดเย็บที่ติดขัดออก กลไกอาจอยู่ภายใต้แรงอัดและลวดเย็บอาจถูกยิงออกมาอย่างแรงขณะพยายามปลดการติดขัด

คำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับGNB 18V‑38:

- กลไกอาจอยู่ภายใต้แรงอัดและลวดเย็บอาจถูกยิงออกมาอย่างแรงขณะพยายามปลดการติดขัด เครื่องนี้ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งสายไฟฟ้าและอาจทำให้ฉนวนของสายไฟฟ้าเสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและอันตรายจากไฟไหม้ได้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับGNB 18V‑40:

- เมื่อยึดสายไฟฟ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟดังกล่าวไม่ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้า จับปืนยิงตะปูบริเวณมือจับที่หุ้มฉนวนเท่านั้น ใช้เฉพาะตะปูที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะปูไม่ได้ทำให้ฉนวนของสายไฟฟ้าเสียหาย ตะปูที่ทำให้ฉนวนของสายไฟฟ้าเสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและอันตรายจากไฟไหม้ได้

- ถอดเครื่องยิงตะปูออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อทำการขนถ่ายตะปู ปรับหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม เครื่องยิงตะปูอาจเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ระมัดระวังในการใช้ตะปู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขนถ่าย จุดแหลมคมของตะปูอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

- วางนิ้วให้ห่างจากไกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องยิงตะปูนี้และเมื่อย้ายจากตำแหน่งการทำงานหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง การใช้งานโดยไม่ตั้งใจจะทำให้ตะปูหลุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ถือเครื่องยิงตะปูในบริเวณที่อาจสัมผัสสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ ต้องจับถือเครื่องยิงตะปูตรงพื้นผิวจับที่หุ้มฉนวน หากตะปูสัมผัสสายที่ “มีกระแสไฟฟ้า” ไหลผ่าน จะทำให้ชิ้นส่วนโลหะที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของเครื่องยิงตะปู “มีกระแสไฟฟ้า” ด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้งานเครื่องถูกไฟฟ้าดูดได้

- จับเครื่องยิงตะปูให้แน่นระหว่างการใช้งาน การหดตัวของเครื่องยิงตะปูที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ป้องกันทุกส่วนของร่างกาย เช่น มือและขา ฯลฯ ให้ห่างจากทิศทางการยิงของเครื่องมือ ตะปูอาจเจาะทะลุชิ้นงานรวมถึงวัตถุใดๆ ที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

- เมื่อใช้เครื่องยิงตะปู ให้ป้องกันทุกส่วนของร่างกาย เช่น มือและขา ฯลฯ ให้ห่างจากบริเวณที่ตอกตะปูเข้าไปในชิ้นงาน ตะปูอาจเบี่ยงเบนและยิงทะลุชิ้นงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสายไฟฟ้าหรือท่อสาธารณูปโภคที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงาน หรือติดต่อบริษัทสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ การสัมผัสกับ‌สายไฟฟ้า‌อาจทำให้‌เกิด‌ไฟไหม้‌หรือ‌ถูก‌ไฟฟ้าดูด การทำให้‌ท่อแก๊ซ‌เสียหาย‌อาจทำให้‌เกิด‌ระเบิด การเจาะ‌เข้า‌ใน‌ท่อน้ำ‌ ทำให้‌ทรัพย์สิน‌เสียหาย

- เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอ‌ระเหย‌อาจ‌ทำให้‌ระบบ‌หายใจ‌ระคาย‌เคือง

- ห้ามเปลี่ยนแปลงและเปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ อันตราย‌จาก‌การลัด‌วงจร

- วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ไหม้ มีควัน ระเบิด หรือร้อนเกินไป

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย

ปกป้อง‌แบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้งจากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น ระวังอันตรายจากการระเบิดและการลัด‌วงจร

สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินและแว่นตานิรภัยเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า

- ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าและตะปูบนวัสดุที่อ่อนมาก (เช่น ไม้, วัสดุก่อสร้างมวลเบา) ตะปูอาจแทงทะลุพื้นผิวและก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าและตะปูบนวัสดุที่แข็งมาก (เช่น เหล็กกล้าชนิดความคงทนสูง, หินธรรมชาติที่แข็งมาก) รวมทั้งบนคอนกรีตประเภทที่มีความแข็งแกร่งสูงหรือกับวัสดุมวลรวมที่มีความแข็งแกร่งสูง หากวัสดุแข็งเกินไป ตะปูอาจดีดออก แตกหัก และหลุดจากที่ ซึ่งเมื่อพบเข้าอาจทำให้คุณหรือบุคคลอื่นๆ ได้รับบาดเจ็บได้

- ห้ามถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยหันมุมแหลมลงสู่พื้นผิว ให้ถือเครื่องมือไฟฟ้าในลักษณะตั้งฉากกับพื้นผิว โดยที่บนพื้นผิวนั้นจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกติดอยู่

- ห้ามปิดใช้งานหรือถอดส่วนประกอบหน้าสัมผัสออก ส่วนประกอบหน้าสัมผัสทำหน้าที่เป็นกลไกด้านความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เครื่องมือทำงานโดยไม่ตั้งใจ การปิดใช้งานส่วนประกอบนี้อาจทำให้เครื่องมือเปิดใช้งานโดยนอกเหนือการควบคุมได้

- ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้ต่อเมื่อส่วนประกอบหน้าสัมผัสทำงานเป็นปกติเท่านั้น หากส่วนประกอบหน้าสัมผัสชำรุด เครื่องมือไฟฟ้าอาจถูกเปิดใช้งานโดยไม่คาดคิดได้

- บรรจุตะปูลงในแม็กกาซีนของเครื่องมือไฟฟ้าเป็นอย่างแรกเสมอก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ Dวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการยิงตะปูโดยบังเอิญ ซึ่งอาจทำให้คุณหรือบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บได้

- ห้ามยิงตะปูใกล้กับวัสดุที่มีคุณสมบัติติดไฟ เนื่องจากการยิงตะปูบางประเภทอาจมีประกายไฟออกจากส่วนประกอบหน้าสัมผัสในระหว่างการยิง

- ห้ามยิงตะปูทับบนตะปูอีกตัวหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ตะปูเบี่ยงออกและเครื่องมือไฟฟ้าตอบสนองการทำงานอย่างไม่คาดคิดได้