# 사용 방법

- 전동공구에 각종 작업(예: 유지보수, 공구 교체 등)을 진행하기 전에 항상 배터리를 전동공구에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.

작업하기 전에 항상 안전 장치 및 트리거 장치 기능에 이상이 없는지 및 모든 볼트와 너트가 단단히 고정되어 있는지 점검하십시오.
결함이 있거나 올바르게 작동하지 않는 전동공구는 즉시 전원에서 분리하고 Bosch 공식 서비스 센터에 연락하십시오.

전동공구를 규정에 맞지 않게 개조하지 마십시오. 전동공구를 분리하거나 블로킹하지 마십시오. 부적절한 도구를 이용하여 "비상 수리"를 진행하는 일이 없도록 하십시오.

전동공구에 다음과 같은 경우로 인해 약해진 부분 및 손상된 부분이 생기지 않도록 하십시오.

- 타격 또는 각인한 경우,
- 제조회사로부터 허용되지 않은 개조 작업을 한 경우,
- 높은 곳에서 바닥에 떨어지거나 바닥 위쪽을 통해 끼운 경우,
- 해머로 사용한 경우,
- 무리한 힘을 가한 경우.

장시간 휴식할 때 또는 작업을 마치면 전동공구의 전원을 끄고 배터리를 분리하며 매거진을 최대한 비워 두십시오.

##

고정 작업 시 고정할 자재의 제조사 지침 및 제조업자의 설계도에 유의하십시오.

가공물 아래쪽 또는 뒤쪽에 무엇이 있는지 확인하십시오. 벽, 천장 또는 바닥 뒤쪽에 사람이 있는 경우에는 절대 못을 타정하지 마십시오. 못이 모재를 관통하여 타인에게 부상을 입힐 수 있습니다.

못은 항상 모재에 수직으로 타정해야 합니다.

이미 타정된 못 위에 못을 타정하지 마십시오. 그러면 못이 변형되고, 못이 끼이거나 전동공구가 제어되지 않은 상태로 움직일 수 있습니다.

못이 올바르게 타정되었는지 점검하십시오. 못이 너무 높거나 낮게 설치되지 않고 휘지 않아야 안전하게 고정됩니다.

GNB 18V‑40: 고정 요소를 부착할 때, 못이 올바르게 타정되었는지 점검하십시오.

타정 작업 실패로 콘크리트가 손상되면, 정해진 규칙에 따라서 수리해야 합니다.

아래 정보는
http://www.bosch-pt.com에 제시된 Bosch 못 관련 문서를 참조하십시오.

- 못 헤드 간격 hNHS
- 유효 앵커 길이 hef
- 콘크리트 요소의 최소 두께 h
- 두 못 사이의 최소 간격 smin
- 최소 연단 거리 cmin
- 권장 부하

##

전동공구를 사용하여 플라스틱 또는 철재로 만든 고정 요소를 모재에 부착할 수 있습니다.

고정 요소 예시:

| 주문 번호 | 설명
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | 파이프 클램프 16 mm
1 600 A03 2G7 | 파이프 클램프 20 mm
1 600 A03 2G8 | 파이프 클램프 25 mm
1 600 A03 2G9 | 파이프 클램프 32 mm
1 600 A03 2GA | 파이프 클램프 40 mm
| 1 600 A03 2GB | 케이블 브래킷(단면), 8 개 케이블용
| 1 600 A03 2GC | 케이블 브래킷(양면), 16 개 케이블용
| 1 600 A03 2GD | 케이블 홀더, 20개 케이블용
1 600 A03 2GE | 케이블 홀더, 40개 케이블용
| 1 600 A03 2GF | 케이블 타이 홀더
| 1 600 A03 2GG | 케이블 타이 8−32 mm
1 600 A03 2GH | 케이블 타이 16−63 mm

전체 Bosch 고정 요소는 www.bosch-pt.com에서 확인할 수 있습니다.

- Bosch 에서 해당 전동공구에 권장하는 고정 요소만 사용하십시오. 허용되지 않는 고정 요소를 사용하면 전동공구가 손상되고 부상을 입을 수 있습니다.

플라스틱 고정 요소의 경우 좁은 접촉 요소 (23) 를 사용하십시오(그림 E 참조).

철재 고정 요소의 경우 표준 접촉 요소 (17) 를 사용하십시오(그림 F 참조). 자석 링 (24) 을 접촉 요소의 끝부분 위에서 측면으로 밀어 고정하십시오.

지정된 못 구멍이 있는 고정 요소를 접촉 요소 (23) 또는 자석 링 (24) 에 설치하십시오.

- 하나의 고정 요소만 설치하십시오. 여러 개의 요소를 겹쳐 설치하면 부상을 입거나 손상이 발생할 수 있습니다.

- 고정 요소를 설치할 때는 항상 손을 발사구의 측면에 두십시오. 언제든지 발사구가 자신이나 다른 사람을 향하지 않도록 하십시오. 접촉 요소를 안쪽으로 밀어 넣지 마십시오. 손가락을 트리거 가까이에 두지 마십시오. 예기치 않은 작동으로 인해 못이 풀려 부상을 입거나 전동공구가 손상될 수 있습니다.

고정 요소가 설치된 상태에서 접촉 요소를 모재 방향으로 누르십시오. 평소와 같이 타정 작업을 진행하십시오.

##

못 헤드 간격 hNHS의 정확한 값에 도달할 수 있도록 깊이 조절자 스위치 (20) 로 타정 깊이를 조절하십시오.

못이 너무 깊이 들어감: 깊이 조절자 스위치 (20) 를 오른쪽으로 돌리십시오.
못이 계속해서 너무 깊이 타정되면 길이가 더 긴 못을 사용하십시오.

못이 충분히 깊이 들어가지 않음: 깊이 조절자 스위치 (20) 를 왼쪽으로 누르십시오.
못이 계속해서 충분히 깊게 타정되지 않으면 길이가 더 짧은 못을 사용하십시오.

##

상태 표시기 (2) 가 적색 또는 주황색으로 점등되거나 또는 못이 더이상 올바르게 타정되지 않을 때는 끼임 상태를 해결하십시오.

- 배터리 (10) 를 제거십시오. 매거진 (12) 을 비운 후 분리하십시오. 접촉 요소 (17) 를 분리하십시오.
- 매거진 (12) 을 점검하고 오염, 잔여물 및 이물질을 제거하십시오.
- 접촉 요소 (17) 를 점검하고 못, 못 파편, 잔여물 또는 이물질을 드리프트 핀 (21) 으로 제거하십시오. 이때 접촉 요소가 손상되지 않도록 유의하십시오.
- 접촉 요소 (17), 매거진 (12) 및 배터리 (10) 를 다시 차례대로 끼우십시오.
- 매거진 슬라이더 (14) 의 버튼 (15) 을 누른 후 맞물려 잠길 때까지 매거진 구멍 방향으로 미십시오.
- 전동공구의 전원을 켜십시오.
- 상태 표시기 (2) 가 깜박일 때까지 리셋 버튼 (4) 을 5 초 간 누르십시오.
- 접촉 요소 (17) 를 나무 토막(또는 유사 종류) 쪽으로 압착한 후 트리거 (6) 를 누르십시오. 이를 통해 모터가 펀치 스탬프를 올바른 위치로 이동시킬 수 있습니다.
- 추가로 고장이 확인되는 경우, 전동공구가 정상 모드로 다시 돌아가지 않고 상태 표시기 (2) 에 추가 고장이 표시됩니다.

##

받침대 (13) 는 평평한 모재에 전동공구를 수직으로 정렬하기에 유용합니다.

평평하지 않은 모재에서 작업할 때는 받침대 (13) 를 분리할 수 있습니다. 이때 받침대를 매거진 (12) 뒤쪽으로 미십시오.

##

공구 걸이 고리 (25) 를 사용하여 전원이 꺼진 전동공구를 적합한 걸이 장치에 고정할 수 있습니다.

공구 걸이 고리 (25) 를 함께 제공된 나사를 사용하여 전동공구 하우징에 체결하십시오(그림 G 참조).

- 공구 걸이 고리 (25) 가 손상되거나 변형되지 않았는지 점검하십시오.
  공구 걸이 고리가 손상 또는 변형되거나 전동공구에 단단히 고정되지 않은 경우, 공구 걸이 고리 (25) 를 사용하지 마십시오.
- 공구 걸이 고리 (25) 를 사용하여 전동공구를 걸이 장치에 안정적으로 고정할 수 있습니다.
  손상 또는 부상을 피하려면, 공구 걸이 장치를 보행로 또는 작업 영역 근처에 부착해서는 안 됩니다.

공구 걸이 고리는 장착된 액세서리를 포함하여 전동공구를 거는 용도로만 사용해야 합니다.

- 공구 걸이 고리 를 절대 추락방지장치로 사용하지 마십시오.

##

운반할 때, 특히 사다리를 이용하거나 이상한 자세로 이동할 경우에는 전동공구의 전원을 끄십시오.

트리거를 잠금 해제 스위치 (5) 로 잠그십시오. 작업장에서 전동공구를 운반할 경우에는 손잡이 (7) 를 잡고 트리거 (6) 가 작동되지 않은 상태에서만 운반하십시오.