# 開始使用

##

若要啟動電動工具，按住使用者介面上的電源按鈕 (1) 不放，直到使用者介面亮起。

若要關閉電動工具，請再按一次電源按鈕 (1)。

如果未使用，電動工具會在 30 分鐘後自動關閉。

##

在將電動工具配裝釘子或固定之前，請檢查基材的適用性。

基材必須平整且無殘留物。

若要測試基材的硬度，可使用釘子作為沖頭。將釘子使用錘子用力敲擊材料。請檢查結果：

- 釘子尖端鈍化：基材太硬且不適合，釘子可能會彈開。
- 材料出現裂縫或碎裂：基材太脆且不適合。碎粒可能會擊中您或他人，或是釘子可能會完全穿透基材。
- 使用鎚子敲擊時，釘子陷入基材內：基材太軟且不適合，釘子可能會完全插入基材。
- 釘子在基材留下一個小凹痕：此基材適合固定用途。

##

- 啟動電動工具。
- 將解鎖開關 (5) 壓向左方，以解鎖板機 (6)（請參考圖 D）。
- 請注意須緊握住電動工具的把手 (7)。
- 將接觸元件 (17) 壓住基材到底。
  壓下接觸元件時，工作燈 (19) 會亮起，可在光線條件不佳時照亮工作區域。
- 接著短按扳機 (6) 然後放開。此時會將一枚釘子釘入基材。
- 提示：必須在壓下接觸元件 (17) 後 2 秒鐘內按下板機 (6)。否則電動工具將進入保險狀態，然後必須重啟裝釘針操作。
- 若要繼續釘針操作，將電動工具從基板上完全提起，然後將其緊壓在下一個所需位置。
- 在工作休息時間或工作結束時將解鎖開關 (5) 壓向右側，以固定板機 (6)（請參考圖 D）。

提示： 若接觸元件 (17) 未完全壓下或在裝釘針期間未放開扳機 (6)，保險機制可防止觸發。