# Mantenimiento y limpieza

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

- Siempre mantenga limpias la herramienta eléctrica y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y fiabilidad.

Si la herramienta eléctrica ha estado almacenada durante 2 años o más sin utilizarse, se recomienda realizar el mantenimiento en un centro de servicio autorizado para herramientas eléctricas de Bosch.

## Subsanar perturbaciones

Problema | Causa | Remedio
--- | --- | ---
La herramienta eléctrica no reacciona. | No se ha colocado el acumulador o está vacío | Coloque un acumulador cargado.
Acumulador y/o herramienta eléctrica fuera de la temperatura de servicio | Deje que el acumulador y la herramienta eléctrica alcancen la temperatura de servicio.
Herramienta eléctrica no conectada | Conecte la herramienta eléctrica con la tecla de conexión/desconexión (1) en la interfaz de usuario.
No se ha activado la operación de clavado | ≤ 2 clavos en el cargador (12) | Llene el cargador (12).
Disparador (6) bloqueado | Presione el interruptor de desbloqueo (5) hacia la izquierda para desbloquear el disparador (6).
Secuencia de trabajo incorrectamente ejecutada | Respetar la secuencia de trabajo correcta: Eleve el elemento de contacto (17) del sustrato. Suelte el disparador (6). Presione el elemento de contacto verticalmente sobre el sustrato. Presione el disparador dentro de los 2 s siguientes a la presión del elemento de contacto.
El clavo no queda lo suficientemente profundo. | Herramienta eléctrica demasiado fría | Deje que la herramienta eléctrica alcance la temperatura de servicio.
Tope de profundidad mal ajustado | Presione el interruptor de tope de profundidad (20) hacia la izquierda.
Clavo demasiado largo | Utilice clavos más cortos. Tenga en cuenta la longitud de anclaje efectiva adecuada para su aplicación hef.
Sustrato demasiado duro | Utilice métodos de fijación alternativos, como p. ej. tacos.
El clavo queda demasiado profundo. | Tope de profundidad mal ajustado | Presione el interruptor de tope de profundidad (20) hacia la derecha.
Clavo demasiado corto | Utilice clavos más largos. Tenga en cuenta la longitud de anclaje efectiva adecuada para su aplicación hef.
Sustrato demasiado blando | Utilice métodos de fijación alternativos, como p. ej. tacos.
El clavo se dobla o se rompe. | Herramienta eléctrica colocada inclinadamente sobre el sustrato | Coloque la herramienta eléctrica verticalmente sobre el sustrato. Si el terreno está nivelado, utilice el pie de apoyo (13) para la alineación.
Clavo demasiado largo | Utilice clavos más cortos. Tenga en cuenta la longitud de anclaje efectiva adecuada para su aplicación hef.
Sustrato demasiado duro | En el caso del hormigón con inclusiones duras, intente fijarlo en un lugar diferente. En caso contrario, utilice métodos de fijación alternativos, como p. ej. tacos.
El clavo no se sujeta en el acero. | Sustrato de acero demasiado delgado | Utilice métodos de fijación alternativos, como p. ej. tornillos.
Clavo atascado en el elemento de contacto o el elemento de contacto permanece en posición presionada. | Atasco en el elemento de contacto (p. ej. debido a cuerpos extraños o suciedad) | Elimine el atasco ver Eliminación de atascos/reposición.
Tasa de error demasiado alta | Sustrato demasiado duro | Utilice métodos de fijación alternativos, como p. ej. tacos.
Punzón desgastado | Deje reparar la herramienta eléctrica en un centro de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch.
Los clavos no se deslizan en el cargador. | Cargador sucio | Limpie el cargador (12), p. ej. con un pincel.