# Odstranitev/zamenjava kontaktnega elementa (glejte sliko C)

Kontaktni element lahko odstranite, da ga očistite ali zamenjate.

GNB 18V‑38: uporabljajte izključeno standardni kontaktni element (17).

GNB 18V‑40: uporabite kontaktni element, primeren za posamezno opravilo:

- Standardni kontaktni element (17) je namenjen za zabijanje žebljev in (v kombinaciji z magnetnim obročem (24)) pritrjevanje jeklenih pritrdilnih elementov.
- Ozki kontaktni element (23) je namenjen za pritrjevanje plastičnih pritrdilnih elementov.

Odstranite akumulatorsko baterijo (10). Izpraznite vlagalnik (12) in ga odstranite.

Povlecite gumb za sprostitev (16) kontaktnega elementa in nato kontaktni element (17) oziroma (23) izvlecite iz električnega orodja.

Očiščen oziroma nov kontaktni element (17) oziroma (23) potisnite v električno orodje, da se zaskoči.