# Kasutuselevõtt

##

Elektrilise tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse-/välja-nuppu (1) kasutajaliidesel seni, kuni kasutajaliideses süttib tuli.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vajutage uuesti sisse-/välja-nuppu (1).

Elektriline tööriist lülitub, kui seda ei kasutata, 30 min pärast automaatselt välja.

##

Kontrollige enne elektrilise tööriista varustamist naeltega või kinnitamist aluspinna sobivust.

Aluspind peab olema tasane ja jääkidevaba.

Aluspinna materjali kõvaduse kontrollimiseks kasutage naela kärnina.Lööge see tugeva haamrilöögiga materjali.Kontrollige tulemust:

- Naela teravik on nürinenud: materjal on liiga kõva ja mittesobiv, nael võib tagasi põrkuda.
- Materjal rebeneb või killuneb: aluspind on liiga habras ja mittesobiv. Osakesed võivad tabada teisi isikuid või nael võib aluspinnast täielikult läbi tungida.
- Nael siseneb haamrilöögiga aluspinda: aluspind on liiga pehme ja mittesobiv, nael võib aluspinnast täielikult läbi tungida.
- Nael jätab aluspinda väikese süvendi: aluspind sobib kinnitamiseks.

##

- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Suruge päästiku lukustuse vabastamislüliti (5) päästiku (6) lukustusest vabastamiseks vasakule (vaata joonist D).
- Jälgige, et te hoiate elektrist tööriista tugevalt haarates käepidemest (7).
- Suruge kontaktelement (17) kuni toeni vastu aluspinda.
  Sissesurutud kontaktelemendi korral süttib töötuli (19) ja võimaldab ebasoodsate valgustustingimuste korral töökoha valgustamist.
- Seejärel vajutage lühidalt päästikut (6) ja vabastage see uuesti. Sealjuures surutakse nael aluspinda.
- Suunis: Päästikut (6) tuleb vajutada 2 s kestel pärast kontaktelemendi (17) sissesurumist. Vastasel korral läheb elektriline tööriist lukustatud seisundisse ja sissesurumistoiming tuleb uuesti käivitada.
- Järgmiseks sissesurumistoiminguks tõstke elektriline tööriist aluspinnalt täielikult eemale ja toetage jälle tugevalt järgmisele soovitud kohale.
- Fikseerige tööpausidel ja töö lõpul päästik (6), surudes päästiku lukustuse vabastamislüliti (5) paremale (vaata joonist D).

Suunis: Lukustus takistab päästiku vajutamist, kui kontaktelement (17) ei ole täielikult sisse surutud või päästikut (6) sissesurumistoimingute vahel ei vabastatud.