# Technische gegevens

Accutacker |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Activeringssysteem |  | Enkelschotsmodus met veiligheidsvolgorde | Enkelschotsmodus met veiligheidsvolgorde
Max. inzetfrequentie (met accu ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Inslagvoorwerp
Type |  | Spijker | Spijker
Lengte | mm | 13−38 | 13−40
Schachtdiameter | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Inhoud standaardmagazijn | Spijkers | 22 | 22
Afmetingen zonder accu (lengte × breedte × hoogte) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Gewicht met accuA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Gewicht zonder accu | kg | 4,1 | 4,1
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij het gebruikB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Toegestane omgevingstemperatuur bij opslag | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  afhankelijk van gebruikte accu

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.