# Kasutajaliides

Kasutajaliides on ette nähtud:

- elektrilise tööriista sisse-/väljalülitamiseks
- elektrilise tööriista oleku näitamiseks
- aku laetuse taseme näitamiseks
- resetiks

## Olekunäidud

Olekunäidu (2) värv | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Rohe‌line | Elektriline tööriist on kasutusvalmis. | –
Kollane | Ülekuumenemiskaitse: mootor või elektroonika on liiga soe. | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda. Kui mootor ja elektroonika on töötemperatuuril, pöördub elektriline tööriist automaatselt normaalrežiimi tagasi.
Sinine | Külmakaitse: elektriline tööriist on liiga külm. | Laske elektrilisel tööriistal soojas ümbruses omandada ümbruse temperatuur. Kui mootor ja elektroonika on töötemperatuuril, pöördub elektriline tööriist automaatselt normaalrežiimi tagasi.
Puna‌ne | Tuvastati kiildumine: löögitempel ei saa õigesse asendisse tagasi pöörduda. | Kõrvaldage kiildumine vaadake Kiildumiste kõrvaldamine/Reset.
Oranž | Mootor on blokeeritud: löögitempel ei saa õigesse asendisse tagasi pöörduda. | Kõrvaldage kiildumine vaadake Kiildumiste kõrvaldamine/Reset.
Tsüaan | Liigvoolukaitse: mootor kasutab liiga palju voolu. | Kontrollige elektrilisel tööriistal kiildumist või tugevat määrdumist ja kõrvaldage need vaadake Kiildumiste kõrvaldamine/Reset. Kui viga ei kao, pöörduge volitatud Bosch elektriliste tööriistade klienditeeninduskoha poole.
Magenta (3 s pikalt, seejärel roheline) | Soovitatakse hooldust: liiga palju vigu (nt paindunud naelad või ebapiisav sissesurumissügavus) | Pöörduge volitatud Bosch elektriliste tööriistade klienditeeninduskoha poole.
Valge | Elektroonika- või anduriviga | Elektriline tööriist suleti fikseeritud seisundis ja seda ei saa kasutada. Pöörduge volitatud Bosch elektriliste tööriistade klienditeeninduskoha poole.

Aku laetuse taseme näit (3) | Mahtuvus
--- | ---
Pidev valgus 5 × roheline | 80–100%
Pidev valgus 4 × roheline | 60–80%
Pidev valgus 3 × roheline | 40–60%
Pidev valgus 2 × roheline | 20–40%
Pidev valgus 1 × roheline | 5–20%
Vilkuv valgus 1 × roheline | 0–5%