# Műszaki adatok

Akkus szögbelövő |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Kioldórendszer |  | Egyenkénti kioldás azonnali biztosítással | Egyenkénti kioldás azonnali biztosítással
Max. belövési frekvencia (≥ 4 Ah akkuval) | s−1 | 2 | 2
Belövendő tárgy
Típus |  | Szeg | Szeg
Hossz | mm | 13−38 | 13−40
Szárátmérő | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Normál tár befogadóképessége | Szegek | 22 | 22
Méret akku nélkül (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Súly akkumulátorralA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Súly akkumulátor nélkül | kg | 4,1 | 4,1
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0…+35 | 0…+35
Megengedett környezeti hőmérséklet üzem közbenB) | °C | −5…+50 | −5…+50
Megengedett környezeti hőmérséklet tárolás közben | °C | –20…+50 | –20…+50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
A teljes teljesítményhez javasolt akkumulátorok |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  a felhasznált akkumulátortól függően

B)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.