# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņš (lietotāja saskarne)
(2) | Elektroinstrumenta statusa indikators (lietotāja saskarne)
(3) | Akumulatora uzlādes pakāpes indikators (lietotāja saskarne)
(4) | Atiestatīšanas taustiņš (lietotāja saskarne)
(5) | Palaidēja atbloķēšanas slēdzis
(6) | Palaidējs
(7) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(8) | Lietotāja saskarne
(9) | Akumulatora atbloķēšanas taustiņšA)
(10) | AkumulatorsA)
(11) | Magazīnas atbrīvošanas svira
(12) | Magazīna
(13) | Balsta kāja
(14) | Magazīnas bīdnis
(15) | Magazīnas bīdņa taustiņš
(16) | Kontaktelementa atbloķēšanas poga
(17) | Standarta kontaktelements
(18) | Stobrs
(19) | Darba gaisma
(20) | Dziļuma ierobežotāja slēdzis
(21) | Caurumsitņa stienis
(22) | Naglu joslaA)
(23) | Kontaktelements, šaurs (GNB 18V‑40)
(24) | Magnētiskais gredzens (GNB 18V‑40)
(25) | Piekarināšanas āķis

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.