# Käyttöliittymä

Käyttöliittymän käyttötarkoitukset:

- sähkötyökalun käynnistys/sammutus
- sähkötyökalun tilan näyttäminen
- akun lataustilan näyttö
- nollaus

## Käyttötilan näytöt

Tilan merkkivalon väri (2) | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | ---
Vihreä | Sähkötyökalu on käyttövalmis. | –
Keltainen | Ylikuormitussuoja: moottori tai elektroniikka ovat kuumenneet liikaa. | Anna sähkötyökalun jäähtyä. Kun moottori ja elektroniikka ovat sallitussa käyttölämpötilassa, sähkötyökalu alkaa automaattisesti toimia taas normaalisti.
Sininen | Kylmältä suojaus: sähkötyökalu on liian kylmä. | Anna sähkötyökalun lämpötilan mukautua lämpimässä ympäristössä. Kun moottori ja elektroniikka ovat sallitussa käyttölämpötilassa, sähkötyökalu alkaa automaattisesti toimia taas normaalisti.
Punainen | Jumittuma havaittu: iskutanko ei voi palata oikeaan asentoon. | Poista jumittuma katso Jumittumien poistaminen/nollaaminen.
Oranssi | Moottori on jumissa: iskutankoa ei saa oikeaan asentoon. | Poista jumittuma katso Jumittumien poistaminen/nollaaminen.
Syaani | Ylivirtasuoja: moottori kuluttaa liikaa sähkövirtaa. | Tarkista sähkötyökalu jumittuman tai suuren likamäärän varalta, ja poista ne katso Jumittumien poistaminen/nollaaminen. Jos et saa poistettua vikaa, ota yhteyttä valtuutettuun Bosch -sähkötyökalujen huoltopisteeseen.
Magenta (3 sekunnin ajan, sen jälkeen vihreä) | Huoltoa suositellaan: virhemäärä on liian suuri (esim. vääntyneitä nauloja tai nauloja ei lyödä riittävän syvälle) | Ota yhteyttä valtuutettuun Bosch-sähkötyökalujen huoltopisteeseen.
Valkoinen | Elektroniikka- tai anturivika | Sähkötyökalu on kytketty lukittuun tilaan, eikä sitä voi käyttää. Ota yhteyttä valtuutettuun Bosch -sähkötyökalujen huoltopisteeseen.

Akun lataustilan näyttö (3) | Kapasiteetti
--- | ---
5 vihreä valoa palaa jatkuvasti | 80–100 %
4 vihreä valoa palaa jatkuvasti | 60–80 %
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 40–60 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 20–40 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5–20 %
1 vihreä valo vilkkuu | 0–5 %