# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Tasto di accensione/spegnimento (interfaccia di comando)
(2) | Indicatore di stato dell’elettroutensile (interfaccia di comando)
(3) | Indicatore del livello di carica della batteria (interfaccia di comando)
(4) | Tasto Reset (interfaccia di comando)
(5) | Interruttore di sbloccaggio del grilletto
(6) | Grilletto
(7) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(8) | Interfaccia di comando
(9) | Tasto di sbloccaggio della batteriaA)
(10) | BatteriaA)
(11) | Leva di sbloccaggio del caricatore
(12) | Caricatore
(13) | Piedino di supporto
(14) | Cursore di spinta del caricatore
(15) | Tasto del cursore di spinta del caricatore
(16) | Pulsante di sbloccaggio dell’elemento di contatto
(17) | Elemento di contatto standard
(18) | Apertura di espulsione
(19) | Luce di lavoro
(20) | Interruttore dell’arresto di profondità
(21) | Asta inseribile per la pulizia
(22) | Nastro di chiodiA)
(23) | Elemento di contatto sottile (GNB 18V‑40)
(24) | Anello magnetico (GNB 18V‑40)
(25) | Gancio di sospensione

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.