# Údržba a čistenie

- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja atď.) vyberte z elektrického náradia akumulátor. V prípade neúmyselného stlačenia zapínača/vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Elektrické náradie a vetracie štrbiny udržiavajte v čistote, aby ste mohli dobre a bezpečne pracovať.

Ak bolo elektrické náradie skladované 2 roky alebo dlhšie bez použitia, odporúča sa vykonať údržbu v autorizovanom servisnom stredisku pre elektrické náradie Bosch.

## Odstraňovanie porúch

Problém | Príčina | Pomoc
--- | --- | ---
Elektrické náradie nereaguje. | Nevložený akumulátor alebo vložený vybitý akumulátor | Vložte nabitý akumulátor.
Akumulátor a/alebo elektrické náradie mimo prevádzkovej teploty | Nechajte akumulátor a elektrické náradie zahriať na prevádzkovú teplotu.
Elektrické náradie nie je zapnuté | Zapnite elektrické náradie vypínacím tlačidlom (1) na používateľskom rozhraní.
Nespúšťa sa žiadne zatĺkanie | ≤ 2 klince v zásobníku (12) | Naplňte zásobník (12).
Spúšť (6) je zablokovaná | Potlačte odisťovací spínač (5) doľava, aby ste odblokovali spúšť (6).
Pracovný postup sa nevykonáva správne | Dodržte správny pracovný postup: Nadvihnite kontaktný prvok (17) z podkladu. Uvoľnite spúšť (6). Pritlačte kontaktný prvok zvislo na podklad. Do 2 s po zatlačení kontaktného prvku stlačte spúšť.
Klinec nie je zatlčený dostatočne hlboko. | Elektrické náradie je príliš studené | Elektrické náradie nechajte zahriať na prevádzkovú teplotu.
Nesprávne nastavený hĺbkový doraz | Potlačte prepínač hĺbkového dorazu (20) doľava.
Príliš dlhý klinec | Použite kratšie klince. Dodržujte efektívnu dĺžku ukotvenia hef vhodnú pre dané použitie.
Príliš tvrdý podklad | Použite alternatívne pripevňovacie metódy, ako napr. rozperky.
Klinec je príliš hlboko. | Nesprávne nastavený hĺbkový doraz | Potlačte prepínač hĺbkového dorazu (20) doprava.
Príliš krátky klinec | Použite dlhšie klince. Dodržujte efektívnu dĺžku ukotvenia hef vhodnú pre dané použitie.
Príliš mäkký podklad | Použite alternatívne pripevňovacie metódy, ako napr. rozperky.
Klinec sa ohýna alebo láme. | Elektrické náradie je priložené na podklad šikmo | Priložte elektrické náradie na podklad zvislo. Pri rovnom podklade používajte na nasmerovanie opornú nohu (13).
Príliš dlhý klinec | Použite kratšie klince. Dodržujte efektívnu dĺžku ukotvenia hef vhodnú pre dané použitie.
Príliš tvrdý podklad | Pri betóne s tvrdými prímesami skúste pripevnenie na inom mieste. Alebo použite alternatívne pripevňovacie metódy, ako napr. rozperky.
Klinec v oceli nedrží. | Príliš tenký oceľový podklad | Použite alternatívne pripevňovacie metódy, ako napr. skrutky.
Klinec nevyjde z kontaktného prvku alebo kontaktný prvok zostáva v zatlačenej polohe. | Zaseknutie v kontaktnom prvku (napr. kvôli cudzím telesám alebo nečistote) | Odstráňte zaseknutie pozri Odstránenie zaseknutia/resetovanie.
Vysoká chybovosť | Príliš tvrdý podklad | Použite alternatívne pripevňovacie metódy, ako napr. rozperky.
Opotrebovaný narážač | Elektrické náradie dajte opraviť v autorizovanom zákazníckom servise elektrického náradia Bosch.
Klince sa nešmýkajú do zásobníka. | Zásobník je znečistený | Vyčistite zásobník (12), napr. pomocou štetca.