# Arbetsanvisningar

- Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Kontrollera innan varje arbetstillfälle att säkerhets- och utlösaranordningarna fungerar felfritt och att alla skruvar och muttrar sitter fast.
Koppla från elverktyget omedelbart om det inte fungerar felfritt eller är defekt och kontakta en auktoriserad Bosch kundtjänst.

Utför inga egna ändringar på elverktyget. Demontera eller blockera inga delar av elverktyget. Utför inga ”nödreparationer” med olämpliga hjälpmedel.

Undvik försämringar och skador på elverktyget, t. ex. på grund av:

- Slag eller ingraveringar
- Ändringar som inte godkänts av tillverkaren
- Fall eller förskjutning över golvet
- Användning som hammare
- Alla typer av våld.

Stäng av elverktyget under längre pauser eller när arbetet avslutats, ta ut batteriet och töm magasinet om möjligt.

##

Beakta tillverkarens anvisningar för materialet som ska fästas samt hantverkarnas byggritningar.

Kontrollera vad som finns under eller bakom ditt arbetsstycke. Skjut inte in spikar i väggar, tak eller golv om en person befinner sig bakom. Spikarna kan tränga igenom underlaget och orsaka personskador.

Spikarna måste alltid drivas in lodrätt i underlaget.

Skjut inte några spikar på spikar som redan skjutits in. Då kan spikarna deformeras eller klämmas fast, eller elverktyget kan börja röra sig okontrollerat.

Kontrollera om spikarna drivits in korrekt. De får inte sitta för djupt eller vara böjda för att sitta säkert.

GNB 18V‑40: kontrollera också om spikarna sitter korrekt vid fastsättning av fästelementen.

Om betong har skadats på grund av misslyckade indrivningar måste den repareras enligt gällande regler.

Följande information finns i dokumentationen för Bosch -spikar på http://www.bosch-pt.com:

- Avstånd spikhuvud hNHS
- Effektiv förankringslängd hef
- Min. tjocklek för betongelementet h
- Min. avstånd mellan två spikar smin
- Min. kantavstånd cmin
- Rekommenderad belastning

##

Du kan montera enskilda fästelement i plast eller stål på underlaget med elverktyget.

Exempel på fästelement:

| Beställningsnummer | Beskrivning
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Rörklämma 16 mm
1 600 A03 2G7 | Rörklämma 20 mm
1 600 A03 2G8 | Rörklämma 25 mm
1 600 A03 2G9 | Rörklämma 32 mm
1 600 A03 2GA | Rörklämma 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Kabelbygel (enkel) för 8 kablar
| 1 600 A03 2GC | Kabelbygel (dubbel) för 16 kablar
| 1 600 A03 2GD | Kabelhållare för 20 kablar
1 600 A03 2GE | Kabelhållare för 40 kablar
| 1 600 A03 2GF | Buntbandshållare
| 1 600 A03 2GG | Buntband 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Buntband 16−63 mm

Hela utbudet av Bosch-fästelement hittar du på www.bosch-pt.com.

- Använd endast fästelement som rekommenderas av Bosch för ditt elverktyg. Användning av otillåtna fästelement kan skada elverktyget och orsaka personskador.

För fästelement i plast, sätt in det smala kontaktelementet (23) (se bild E).

För fästelement i stål, sätt in standardkontaktelementet (17) (se bild F). Skjut magnetringen (24) sidlängs över kontaktelementets spets och låt den snäppa fast.

Sätt ett fästelement med avsett spikavstånd på kontaktelementet (23) resp. magnetringen (24).

- Sätt alltid endast ett fästelement i taget. Flera element över varandra kan leda till personskador eller materiella skador.

- Håll alltid händerna på sidan av mynningen när du sätter på fästelementet. Rikta alltid mynningen bort från andra personer. Tryck inte kontaktelementet inåt. Håll fingrarna borta från utlösaren. Via oavsiktligt utlösande kan en spik friläggas, vilket kan leda till personskador eller skador på elverktyget.

Tryck kontaktelementet med fästelementet på mot underlaget. Utlös indrivningen som vanligt.

##

Ställ in indrivningsdjupet med brytaren djupanslag (20) så att korrekt värde för avståndet spikhuvud hNHS uppnås.

Spik för djup: tryck brytaren djupanslag (20) åt höger.
Om spikarna fortfarande drivs in för djupt, använd längre spikar.

Spik inte tillräckligt djup: tryck på brytaren djupanslag (20) åt vänster.
Om spikarna fortfarande inte drivs in tillräckligt djupt, använd kortare spikar.

##

Åtgärda fastklämningar om statusindikeringen (2) lyser rött eller orange eller om spikarna inte längre drivs in korrekt.

- Ta ut batteriet (10). Töm magasinet (12) och ta av det. Ta av kontaktelementet (17).
- Kontrollera magasinet (12) och åtgärda smuts, avlagringar och främmande partiklar.
- Kontrollera kontaktelementet (17) och åtgärda spikar, spiksplitter, avlagringar eller främmande partiklar med genomslagsstiftet (21). Se till att inte skada kontaktelementet.
- Sätt in kontaktelement (17), magasin (12) och batteri (10) igen i tur och ordning.
- Tryck på knappen (15) på magasinförskjutaren (14) och skjut den tills den klickar fast i riktning mot magasinöppningen.
- Slå på elverktyget.
- Tryck på knappen Reset (4) i 5 s tills indikeringen Status (2) börjar blinka.
- Tryck kontaktelementet (17) mot ett träblock eller liknande och tryck på utlösaren (6). Därmed kan motorn försätta slagstämpeln i rätt position.
- Om ytterligare fel fastställs återgår elverktyget inte till normal drift, utan felet visas i statusindikeringen (2).

##

Stödfoten (13) underlättar lodrät inriktning av elverktyget på jämnt underlag.

För arbeten på ojämnt underlag kan du demontera stödfoten (13). Skjut den bakåt från magasinet (12).

##

Med upphängningskroken (25) kan elverktyget hängas upp i lämplig upphängningsanordning när det är avstängt.

Skruva upphängningskroken (25) med medföljande skruv på elverktygets hölje (se bild G).

- Kontrollera upphängningskroken (25) med avseende på skador eller deformering.
  Använd inte upphängningskroken (25) om den är skadad, deformerad eller inte längre sitter fast på elverktyget.
- Häng upp elverktyget i en stabil upphängningsanordning med hjälp av upphängningskroken (25).
  För att undvika personskador och materiella skador får upphängningsanordningen inte vara placerad över gångvägar eller direkta arbetsområden.

Upphängningskroken är endast avsedd för upphängning av elverktyget inklusive monterade tillbehör.

- Använd aldrig upphängningskroken som fallsäkring.

##

Stäng av elverktyget vid transport, särskilt om du använder stege eller rör dig i en ovan kroppsställning.

Lås utlösaren med upplåsningsbrytaren (5). Bär endast elverktyget i handtaget (7) utan att trycka in avtryckaren (6).