# Ekspluatācijas sākšana

##

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņu (1) lietotāja saskarnē tik ilgi līdz tā izgaismojas.

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, vēlreiz nospiediet ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņu (1).

Ja tas netiek lietots, elektroinstruments pēc 30 minūtēm automātiski izslēdzas.

##

Pārbaudiet pamatnes piemērotību pirms piepildāt elektroinstrumentu ar naglām vai nostiprināt to.

Pamatnei ir jābūt līdzenai un bez materiālu atlikumiem.

Lai pārbaudītu pamatnes materiāla cietību, izmantojiet vienu naglu kā punktsiti. Ar āmuru iesitiet to ar spēcīgu sitienu materiālā. Pārbaudiet rezultātu:

- Naglas gals ir truls: pamatne ir pārāk cieta un nav piemērota, naglas var atlekt no tā.
- Materiāls plīst vai sašķeļas: materiāls ir pārāk trausls un nav piemērots. Daļiņas var trāpīt jums vai citām personām, vai nagla var pilnībā izdurties cauri pamatnei.
- Iesitot ar āmuru, nagla iegrimst pamatnē: pamatne ir pārāk mīksta un nav piemērota, nagla var pilnībā izdurties cauri pamatnei.
- Nagla atstāj pamatnē nelielu iedobumu: pamatne ir piemērota nostiprināšanai.

##

- Ieslēdziet elektroinstrumentu.
- Nospiediet atbloķēšanas slēdzi (5) uz kreiso pusi, lai atbloķētu palaidēju (6) (skatīt attēlu D).
- Pievērsiet uzmanību tam, lai stingri turētu elektroinstrumentu aiz roktura (7) .
- Spiediet kontaktelementu (17) līdz atdurei uz pamatni.
  Ja kontaktelements ir iespiests, iedegas darba gaisma (19) un nodrošina darba vietas apgaismojumu nelabvēlīgos apgaismojuma apstākļos.
- Pēc tam īsi nospiediet palaidēju (6) un atkal atlaidiet to. Šajā laikā pamatnē tiek iedzīta nagla.
- Norāde: palaidējs (6) ir jānospiež 2 sekunžu laikā pēc kontaktelementa (17) iespiešanas. Pretējā gadījumā elektroinstruments pārslēdzas drošā režīmā, un dzīšanas darbība ir jāuzsāk vēlreiz.
- Lai veiktu tālāku iedzīšanas darbību, pilnībā noņemiet elektroinstrumentu no pamatnes un stingri novietojiet to nākamajā izvēlētajā vietā.
- Darba pārtraukumu laikā un pēc darba beigām izslēdziet palaidēju (6), pagriežot atbloķēšanas slēdzi (5) uz labo pusi (skatīt attēlu D).

Norāde: drošinātājs nepieļauj iedarbināšanu, ja kontaktelements (17) nav pilnībā iespiests vai palaidējs (6) nav ticis atlaists starp dzīšanas darbībām.