# การบรรจุ/การปลดแม็กกาซีน (ดูภาพประกอบ B)

- ระมัดระวังในการใช้ตะปู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขนถ่าย จุดแหลมคมของตะปูอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ใช้เฉพาะตะปูที่ Bosch แนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าของคุณ การใช้ตะปูที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าชำรุดเสียหายและเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ในการทำงานทั้งหมดที่แม็กกาซีน ให้ถือเครื่องมือไฟฟ้าในลักษณะที่ไม่หันปากยิง (18) เข้าหาตัวเองหรือไปทางบุคคลอื่น

การเลือกตะปูตามวัตถุประสงค์การใช้งาน:

ชื่อ | หมายเลขสั่งซื้อ | เหมาะสำหรับ | ความยาว (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุ | สีแผงตะปู
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ก้าน | หัว
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | คอนกรีต | 16 | 2.7 (เรียบ) | 6.25 | เหล็กกล้าคาร์บอนกัลวาไนซ์ | น้ำเงิน
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2.7 (ขึ้นลาย)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | เหล็กกล้า | 13 | 3 (เทเปอร์) | สีดำ
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | คอนกรีต | 40 | 2.7 (เรียบ) | 6.25 | เหล็กกล้าคาร์บอนกัลวาไนซ์ | น้ำเงิน

การบรรจุแม็กกาซีน:

- ทำความสะอาดตัวเลื่อนแม็กกาซีน (14) และแม็กกาซีน (12) โดยใช้แปรงปัด เช่น แปรงพู่กัน หากจำเป็น
- กดแป้น (15) ที่ตัวเลื่อนแม็กกาซีน (14) แล้วเลื่อนไปในทิศทางของช่องแม็กกาซีนจนกระทั่งล็อคเข้าสลัก
- เลื่อนแผงตะปูที่ใช้งานร่วมกันได้ (22) เข้าในช่องแม็กกาซีน แม็กกาซีนรุ่นมาตรฐานสามารถบรรจุแผงตะปูได้สูงสุด 2 แผง และแม็กกาซีนเพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม) สามารถบรรจุได้ 4 แผง
- กดแป้น (15) ที่ตัวเลื่อนแม็กกาซีน (14) แล้วเลื่อนไปทางด้านหน้าจนสุดตำแหน่ง

หมายเหตุ: หากมีตะปูอยู่เพียง 2 ตัวในแม็กกาซีน (12) ส่วนประกอบหน้าสัมผัส (17) จะไม่สามารถกดลงได้อีก และกระบวนการยิงจะไม่เกิดขึ้น ให้เติมวัสดุลงในแม็กกาซีน

การปลดแม็กกาซีน:

- กดแป้น (15) ที่ตัวเลื่อนแม็กกาซีน (14) แล้วเลื่อนไปในทิศทางของช่องแม็กกาซีนจนกระทั่งล็อคเข้าสลัก
- หมุนแม็กกาซีนให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเลื่อนแผงตะปู (22) ออกจากช่องเปิดของแม็กกาซีนได้