# Interfaccia di comando

L’interfaccia di comando serve:

- per l’accensione/lo spegnimento dell’elettroutensile
- per l’indicatore di stato dell’elettroutensile
- per l’indicatore del livello di carica della batteria
- per il reset

## Indicatori di stato

Colore indicatore di stato (2) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde | L’elettroutensile è pronto all’uso. | –
Giallo | Protezione contro il surriscaldamento: il motore o l’elettronica sono surriscaldati. | Lasciar raffreddare l’elettroutensile. Se la temperatura del motore e dell’elettronica rientra nella temperatura di esercizio, l’elettroutensile torna automaticamente al funzionamento normale.
Blu | Protezione dal freddo: l’elettroutensile è troppo freddo. | Sistemare l’elettroutensile in un ambiente caldo e farlo arrivare a temperatura ambiente. Se la temperatura del motore e dell’elettronica rientra nella temperatura di esercizio, l’elettroutensile torna automaticamente al funzionamento normale.
Rosso | Rilevato inceppamento: il punzone non riesce a tornare nella posizione corretta. | Sbloccare l’inceppamento vedi Sblocco degli inceppamenti/reset.
Arancione | Il motore è bloccato: non è possibile posizionare correttamente il punzone. | Sbloccare l’inceppamento vedi Sblocco degli inceppamenti/reset.
Ciano | Protezione dalle sovracorrenti: il motore consuma troppa corrente. | Verificare che l’elettroutensile non sia inceppato o molto sporco. Se necessario, sbloccare l’inceppamento o rimuovere lo sporco vedi Sblocco degli inceppamenti/reset. Se l’errore persiste, rivolgersi a un Centro Assistenza Clienti per elettroutensili Bosch autorizzato.
Magenta (per 3 s, poi verde) | Manutenzione consigliata: tasso di errore ritenuto troppo elevato (ad es., chiodi deformati o profondità di inserimento insufficiente) | Rivolgersi a un Centro Assistenza Clienti per elettroutensili Bosch autorizzato.
Bianco | Errori all’elettronica o ai sensori | L’elettroutensile è stato messo in stato di sicurezza e non può essere utilizzato. Rivolgersi a un Centro Assistenza Clienti per elettroutensili Bosch autorizzato.

Indicatore del livello di carica della batteria (3) | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 5 LED verde | 80–100%
Luce fissa, 4 LED verde | 60–80%
Luce fissa, 3 LED verde | 40–60%
Luce fissa, 2 LED verde | 20–40%
Luce fissa, 1 LED verde | 5–20%
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0–5%