# Tekniske data

Akku-sømpistol |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Udløsersystem |  | Enkeltudløser med sikringsfølge | Enkeltudløser med sikringsfølge
Maks. sætfrekvens (med akku ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Inddrivningsgenstand
Type |  | Søm | Søm
Længde | mm | 13-38 | 13-40
Skaftdiameter | mm | 2,7-3 | 2,7-3
Kapacitet, standardmagasin | Søm | 22 | 22
Mål uden akku (længde × bredde × højde) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Vægt med akkuA) | kg | 4,4-5,4 | 4,4-5,4
Vægt uden akku | kg | 4,1 | 4,1
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede akkuer til fuld ydelse |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  afhængigt af den anvendte akku

B)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.