# Kontaktelementa noņemšana/nomaiņa (skatīt attēlu C)

Kontaktelementu drīkst noņemt, ja tas ir jātīra vai jānomaina.

GNB 18V‑38: izmantojiet tikai standarta kontaktelementu (17).

GNB 18V‑40: atkarībā no izmantošanas mērķa ievietojiet piemērotu kontaktelementu:

- Standarta kontaktelements (17) ir piemērots naglu iedzīšanai un (kombinācijā ar magnētisko gredzenu (24)) tērauda stiprinājuma elementu piestiprināšanai.
- Standarta kontaktelements (23) ir piemērots plastmasas stiprinājuma elementu piestiprināšanai.

Izņemiet akumulatoru (10). Iztukšojiet magazīnu (12) un noņemiet to.

Pavelciet kontaktelementa atbloķēšanas pogu (16) un izvelciet kontaktelementu (17) vai (23) no elektroinstrumenta.

Iebīdiet notīrīto vai jauno kontaktelementu (17) vai (23) elektroinstrumentā līdz tas nofiksējas.