# Hướng Dẫn Sử Dụng

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.

Trước khi bắt đầu công việc, hãy kiểm tra xem các thiết bị an toàn và kích hoạt có hoạt động bình thường không và tất cả các vít và đai ốc đã được siết chặt chưa.
Ngay lập tức ngắt kết nối dụng cụ điện bị lỗi hoặc trục trặc khỏi nguồn điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng được Bosch ủy quyền.

Không được thực hiện bất kỳ thao tác không đúng nào với dụng cụ điện. Không tháo rời hoặc chặn bất kỳ bộ phận nào của dụng cụ điện. Không thực hiện "Notreparaturen" bằng các phương tiện không phù hợp.

Tránh làm suy yếu hoặc hư hỏng dụng cụ điện, ví dụ: bằng cách:

- Khắc hoặc đục lỗ,
- Các sửa đổi không được nhà sản xuất chấp thuận,
- Rơi xuống hoặc trượt trên sàn,
- Xử lý như búa,
- bất kỳ tác dụng lực nào.

Tắt dụng cụ điện khi tạm dừng làm việc lâu hơn và khi kết thúc công việc, hãy tháo pin và làm rỗng máng trữ hết mức có thể.

##

Khi gắn chặt, vui lòng tuân thủ thông số kỹ thuật của nhà sản xuất về vật liệu cần gắn chặt cũng như bản vẽ xây dựng của ngành.

Hãy đảm bảo rằng bạn biết có gì đó ở bên dưới hoặc phía sau phôi gia công của bạn. Không đặt đinh vào tường, trần nhà hoặc sàn nhà nếu có người đứng phía sau. Các đinh có thể đâm thủng bề mặt và gây thương tích cho người khác.

Đinh phải luôn được đóng thẳng đứng vào bề mặt.

Không được đặt đinh lên trên một đinh đã đặt trước đó. Điều này có thể khiến đinh bị biến dạng, đinh bị kẹt hoặc dụng cụ điện di chuyển không kiểm soát.

Kiểm tra xem đinh đã được đặt chính xác chưa. Để đảm bảo gắn chắc chắn, chúng không được quá cao, quá thấp hoặc bị cong.

GNB 18V‑40: Khi gắn các phần tử gắn, hãy kiểm tra xem đinh đã được đặt chính xác chưa.

Nếu bê tông bị hư hỏng do quá trình dẫn động không đúng cách, phải sửa chữa theo các quy định đã được công nhận.

Vui lòng tham khảo các thông số sau đây trong tài liệu của đinhBoschtại
http://www.bosch-pt.com:

- Khoảng cách đầu đinh hNHS
- chiều dài neo hiệu quả hef
- Độ dày tối thiểu của phần tử bê tông h
- Khoảng cách tối thiểu giữa hai đinh smin
- Khoảng cách mép tối thiểu cmin
- Tải được khuyến nghị

##

Bạn có thể dùng dụng cụ điện để gắn từng phần tử cố định riêng lẻ làm bằng nhựa hoặc thép vào bề mặt.

Ví dụ cho phần tử gắn:

| Số đặt hàng | Mô tả
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Kẹp ống 16 mm
1 600 A03 2G7 | Kẹp ống 20 mm
1 600 A03 2G8 | Kẹp ống 25 mm
1 600 A03 2G9 | Kẹp ống 32 mm
1 600 A03 2GA | Kẹp ống 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Kẹp giữ cáp (một bên) cho 8 cáp
| 1 600 A03 2GC | Kẹo giữ cáp (hai bên) cho 16 cáp
| 1 600 A03 2GD | Kẹo giữ cáp cho 20 cáp
1 600 A03 2GE | Kẹo giữ cáp cho 40 cáp
| 1 600 A03 2GF | Giá đỡ dây buộc cáp
| 1 600 A03 2GG | Dây buộc cáp 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Dây buộc cáp 16−63 mm

Hãy tìm đầy đủ các phần tử gắn Bosch tại www.bosch-pt.com.

- Chỉ sử dụng phần tử gắn được khuyến nghị bởi Bosch cho dụng cụ điện của bạn. Việc sử dụng các phần tử gắn trái phép có thể làm hỏng dụng cụ điện và gây thương tích.

Đối với các phần tử gắn từ nhựa hãy đặt phần tử tiếp xúc hẹp (23) vào (xem Hình E).

Đối với các phần tử gắn từ thép hãy đặt phần tử tiếp xúc tiêu chuẩn (17) vào (xem Hình F). Hãy đẩy vòng nam châm (24) sang bên qua đầu nhọn của phần tử tiếp xúc và cho khớp vào.

Hãy đặt phần tử gắn với lỗ thông đinh có sẵn lên phần tử tiếp xúc (23) hoặc vòng nam châm (24).

- Luôn chỉ lắp một phần tử gắn duy nhất. Nhiều phần tử xếp chồng lên nhau có thể gây thương tích hoặc hư hỏng.

- Luôn giữ tay ở hai bên phần miệng khi đặt phần tử gắn. Luôn hướng phần miệng ra xa bạn hoặc người khác. Không ấn phần tử tiếp xúc vào trong. Giữ ngón tay tránh xa cơ cấu kích hoạt. Việc kích hoạt bất ngờ có thể làm rơi đinh, gây thương tích hoặc hư hỏng cho dụng cụ điện.

Ấn phần tử tiếp xúc có gắn phần tử gắn đã đặt lên bề mặt. Kích hoạt quá trình dẫn động như bình thường.

##

Hãy cài đặt chiều sâu dẫn động bằng công tắc cỡ định độ sâu (20) sao cho đạt được giá trị chính xác cho khoảng cách đầu đinh hNHS.

Đinh quá sâu: Nhấn công tắc cỡ định độ sâu (20) sang phải.
Nếu đinh tiếp tục được đóng quá sâu, hãy sử dụng đinh dài hơn.

Đinh không đủ sâu: Nhấn công tắc cỡ định độ sâu (20) sang trái.
Nếu đinh vẫn không được đóng đủ sâu, hãy sử dụng đinh ngắn hơn.

##

Hãy loại bỏ kẹt, nếu hiển thị trạng thái (2) sáng đỏ hoặc cam, hoặc nếu đinh không còn được đóng chính xác.

- Hãy tháo pin (10). Làm rỗng máng trữ (12) và tháo ra. Tháo phần tử tiếp xúc (17).
- Kiểm tra máng trữ (12) và loại bỏ vết bẩn, cặn dư và vật thể lạ.
- Kiểm tra phần tử tiếp xúc (17) và loại bỏ bất kỳ đinh, mảnh đinh, cặn dư hoặc vật lạ nào bằng chố cắm xuyên (21). Khi đó, đảm bảo không gây hư hỏng phần tử tiếp xúc.
- Lắp lại phần tử tiếp xúc (17), máng trữ (12) và pin (10) một cách lần lượt.
- Hãy nhấn nút (15) trên con trượt máng trữ (14) và đẩy nó theo hướng mở máng trữ cho đến khi khớp vào.
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Hãy nhấn nút thiết lập lại (4) 5 s đến khi hiển thị trạng thái (2) bắt đầu nhấp nháy.
- Ấn phần tử tiếp xúc (17) vào khối gỗ hoặc tương tự rồi nhấn cơ cấu kích hoạt (6). Do đó, động cơ đưa khuôn dập vào đúng vị trí.
- Nếu phát hiện lỗi khác, dụng cụ điện không trở lại hoạt động bình thường mà lỗi tiếp theo sẽ xuất hiện trên hiển thị Trạng thái (2).

##

Chân đỡ (13) giúp căn chỉnh dụng cụ điện theo chiều dọc trên bề mặt phẳng dễ dàng hơn.

Để làm việc trên bề mặt không bằng phẳng, bạn có thể tháo chân đỡ (13). Muốn vậy, hãy đẩy nó về phía sau từ máng trữ (12).

##

Với móc treo (25) bạn có thể gắn chặt dụng cụ điện đã tắt vào thiết bị treo phù hợp.

Vặn các móc treo (25) bằng vít giao kèm vào vỏ của dụng cụ điện (xem Hình G).

- Kiểm tra móc treo (25) xem có hư hỏng hoặc biến dạng không.
  Không sử dụng móc treo (25), nếu nó bị hư hỏng, biến dạng hoặc khong còn gắn chặt trên dụng cụ điện.
- Hãy treo dụng cụ điện vào móc treo (25) tại thiết bị treo ổn định.
  Để tránh hư hỏng hoặc thương tích, không được gắn thiết bị móc qua lối đi hoặc khu vực làm việc ở gần.

Móc treo chỉ được dùng để móc dụng cụ điện gồm phụ kiện được lắp.

- Không sử dụng móc treo làm thiết bị chống rơi.

##

Hãy tắt dụng cụ điện để vận chuyển, đặc biệt là khi sử dụng thang hoặc di chuyển ở tư thế bất thường.

Khóa cơ cấu kích hoạt bằng công tắc mở khóa (5). Chỉ mang dụng cụ điện tại nơi làm việc bằng tay cầm (7) và với cơ cấu kích hoạt chưa được nhấn (6).