# Включение электроинструмента

##

Для включения электроинструмента нажимайте выключатель (1) на пользовательском интерфейсе до тех пор, пока пользовательский интерфейс не засветится.

Чтобы выключить электроинструмент, еще раз нажмите на выключатель (1).

Электроинструмент отключается автоматически, если он не используется в течение 30 мин.

##

Проверяйте соответствие базового материала перед зарядкой электроинструмента гвоздями или перед крепежными работами.

Базовый материал должен быть ровным и свободным от загрязнений.

Для проверки твердости базового материала используйте гвоздь в качестве кернера. С силой ударьте по гвоздю молотком, приставив его к материалу. Проверка результата:

- Острие гвоздя затупилось: базовый материал слишком твердый и не подходит для забивания, гвоздь может отскочить.
- Материал трескается или крошится: базовый материал слишком хрупкий и не подходит для крепежных работ. Частицы могут попасть в вас или других лиц, или гвоздь может пробить базовый материал насквозь.
- При ударе молотком гвоздь погружается в базовый материал: базовый материал слишком мягкий и не подходит для крепежных работ, гвоздь может пробить базовый материал насквозь.
- Гвоздь оставляет после себя небольшое углубление в базовом материале: базовый материал подходит для крепежных работ.

##

- Включите электроинструмент.
- Нажмите выключатель блокировки (5) влево, чтобы разблокировать спусковой механизм (6) (см. рис. D).
- Убедитесь в том, что вы надежно удерживаете электроинструмент за рукоятку (7).
- Прижмите контактный элемент (17) до упора к поверхности базового материала.
  При нажатом контактном элементе загорается подсветка (19), обеспечивая освещение рабочего места при неблагоприятных условиях освещенности.
- После этого кратковременно нажмите спусковой механизм (6) и отпустите его. Произойдет забивание гвоздя в базовый материал.
- Указание: спусковой механизм (6) следует нажать в течение 2 с после прижима контактного элемента (17). В противном случае электроинструмент перейдет в заблокированное состояние и процесс забивания придется перезапускать.
- Для следующего забивания полностью снимите электроинструмент с базового материала и снова плотно приставьте его в другом месте.
- Во время перерывов в работе и по ее окончании блокируйте спусковой механизм (6) путем сдвигания выключателя блокировки (5) вправо (см. рис. D).

Указание: блокировка предотвращает срабатывание электроинструмента, если контактный элемент (17) не нажат полностью или если спусковой механизм (6) не был отпущен между забиваниями.