# Uvedení do provozu

##

Pro zapnutí elektrického nářadí podržte stisknuté tlačítko pro zapnutí/vypnutí (1) na uživatelském rozhraní tak dlouho, dokud se uživatelské rozhraní nerozsvítí.

Pro vypnutí elektrického nářadí znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (1).

Když elektrické nářadí nepoužíváte, za 30 minut se automaticky vypne.

##

Před osazením elektrického nářadí hřebíky nebo před upevňováním zkontrolujte, zda je podklad vhodný.

Podklad musí být rovný a nesmí na něm být žádné zbytky.

Pro kontrolu tvrdosti materiálu podkladu použijte jako důlčík hřebík. Silným úderem kladiva jím udeřte do materiálu. Zkontrolujte výsledek:

- Špička hřebíku je ztupená: Podklad je příliš tvrdý a není vhodný, hřebík by mohl odskočit.
- Materiál praskne nebo se roztříští: Podklad je příliš křehký a není vhodný. Částice by mohly zasáhnout vás či jiné osoby nebo by hřebík mohl podkladem úplně proniknout.
- Hřebík při úderu kladiva zajede do podkladu: Podklad je příliš měkký a není vhodný, hřebík by mohl podkladem úplně proniknout.
- Hřebík zanechá v podkladu menší prohlubeň: Podklad je vhodný pro upevnění.

##

- Zapněte elektrické nářadí.
- Stiskněte odjišťovací spínač (5) doleva, abyste odjistili spoušť (6) (viz obrázek D).
- Dbejte na to, abyste elektrické nářadí pevně drželi za rukojeť (7).
- Přitlačte kontaktní prvek (17) až nadoraz k podkladu.
  Při přitlačeném kontaktním prvku svítí pracovní světlo (19) a osvětluje pracoviště při nepříznivých světelným podmínkách.
- Poté krátce stiskněte spoušť (6) a zase ji pusťte. Hřebík se nastřelí do podkladu.
- Upozornění: Spoušť (6) se musí stisknout během 2 s po přitlačení kontaktního prvku (17). Jinak se elektrické nářadí přepne do zajištěného stavu a nastřelování se musí spustit znovu.
- Pro další nastřelení zvedněte elektrické nářadí úplně z podkladu a nasaďte ho pevně na další požadované místo.
- Při pracovních přestávkách a po skončení práce zajistěte spoušť (6) tím, že stisknete odjišťovací spínač (5) doprava (viz obrázek D).

Upozornění: Pojistka zabraňuje spuštění, když není kontaktní prvek (17) úplně přitlačený nebo jste mezi jednotlivými nastřeleními neuvolnili spoušť (6).