# 維修和清潔

- 在電動工具上進行任何作業之前（例如維修，更換工具等等），請將機器中的電池取出。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

若電動工具儲放 2 年或更久，則建議在 Bosch 電動工具的授權客戶服務中心進行保養。

## 排除故障

問題 | 原因 | 補救措施
--- | --- | ---
電動工具無反應。 | 充電電池未裝入或耗盡 | 請裝入已充電的充電電池。
充電電池和/或電動工具超出工作溫度範圍 | 讓充電電池和電動工具回溫到工作溫度。
電動工具未啟動 | 按下電源按鈕 (1) 啟動本測量工具。
未觸發裝釘針 | 針匣 (12) 中釘子 ≤ 2 枚 | 請填滿針匣 (12)。
扳機 (6) 被鎖定 | 將解鎖開關 (5) 壓向左方，以解鎖板機 (6)。
進行的操作順序錯誤 | 請遵守正確的粗做順序： 將接觸元件 (17) 從基材抬起。 放開扳機 (6)。 將接觸元件垂直壓住基材。 在按下接觸元件後 2 秒鐘內按下扳機。
釘子深度不足。 | 電動工具溫度過低 | 讓電動工具回溫到工作溫度。
限深擋塊設定錯誤 | 向左按下限深擋塊開關 (20)。
釘子過長 | 請使用較短的釘子。遵守適用您用途的有效錨固長度 hef。
基材硬度過高 | 使用他種緊固方式，例如暗榫接合。
釘子位置過深。 | 限深擋塊設定錯誤 | 向右按下限深擋塊開關 (20)。
釘子過短 | 請使用較長的釘子。遵守適用您用途的有效錨固長度 hef。
基材過軟 | 使用他種緊固方式，例如暗榫接合。
釘子彎曲或斷裂。 | 電動工具壓住基材時歪斜 | 將電動工具垂直置於基材上。在平坦的基材上可使用支腳 (13) 進行對準。
釘子過長 | 請使用較短的釘子。遵守適用您用途的有效錨固長度 hef。
基材硬度過高 | 對於含有堅硬雜質的混凝土，請嘗試在不同位置上進行緊固。 或是使用他種緊固方式，例如暗榫接合。
釘子無法固定於鋼件。 | 鋼質基材過薄 | 使用他種緊固方式，例如螺絲旋緊。
釘子無法從接觸元件穿出，或接觸元件保持在壓入位置。 | 接觸元件內發生卡住問題（例如因異物或髒污） | 解開卡住問題 參見 解開卡住問題/重置。
錯誤率過高 | 基材硬度過高 | 使用他種緊固方式，例如暗榫接合。
撞擊衝頭磨損 | 將電動工具交由 Bosch 電動工具的授權的客戶服務中心進行維修。
釘子無法滑入針匣。 | 針匣髒污 | 使用軟毛刷子清潔針匣 (12)。