# Petunjuk pengoperasian

- Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.). Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

Sebelum mulai bekerja, pastikan perangkat pengaman dan perangkat pemicu berfungsi dengan baik dan semua sekrup dan mur sudah kencang.
Jika perkakas listrik rusak atau tidak berfungsi dengan benar, segera putus sambungan perkakas listrik dari sumber listrik dan hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.

Jangan lakukan modifikasi apa pun yang tidak sesuai aturan pada perkakas listrik. Jangan membongkar atau menghalangi komponen mana pun pada perkakas listrik. Jangan lakukan “perbaikan darurat” dengan cara yang tidak sesuai.

Jangan lakukan hal-hal yang dapat melemahkan fungsi atau merusak perkakas listrik, misalnya dengan:

- membenturkan atau mencoret-coret perkakas listrik,
- melakukan modifikasi yang tidak disetujui oleh produsen,
- menjatuhkan atau meluncurkan di atas lantai,
- menjadikannya sebagai pengganti palu,
- segala bentuk kekerasan.

Saat jeda pengerjaan yang lama atau setelah selesai digunakan, matikan perkakas listrik, lepaskan baterai dari perkakas listrik, dan kosongkan magasin jika memungkinkan.

##

Saat memasang paku, perhatikan ketentuan produsen dari material yang akan dipasangi paku serta rancangan konstruksi untuk pengerjaan.

Pastikan Anda tahu apa yang ada di bawah atau di belakang benda kerja. Jangan tancapkan paku ke dinding, plafon atau lantai jika ada orang di baliknya. Paku tersebut dapat menembus permukaan material dan melukai orang tersebut.

Paku harus selalu ditembakkan ke permukaan material dalam posisi tegak lurus.

Jangan tembakkan paku ke paku yang telah tertancap. Hal tersebut dapat menyebabkan paku rusak, paku menjadi macet, atau perkakas listrik bergerak tidak terkendali.

Pastikan paku telah tertancap dengan benar. Untuk pemasangan yang lebih aman, paku tidak boleh tertancap terlalu dangkal atau terlalu dalam atau bengkok.

GNB 18V‑40: Saat memasang elemen pengencang, pastikan juga paku telah tertancap dengan benar.

Jika beton rusak akibat proses penembakan paku yang gagal, beton harus diperbaiki sesuai aturan yang berlaku.

Silakan dapatkan informasi berikut dalam dokumentasi mengenai paku Bosch-di
http://www.bosch-pt.com:

- Jarak kepala paku hNHS
- Panjang penancapan efektif hef
- Ketebalan minimum elemen beton h
- Jarak minimum antara dua paku smin
- Jarak tepi minimal cmin
- Beban yang disarankan

##

Perkakas listrik dapat digunakan untuk memasang elemen pengencang berbahan plastik atau baja ke permukaan material.

Contoh elemen pengencang:

| Nomor pesanan | Deskripsi
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Klem pipa 16 mm
1 600 A03 2G7 | Klem pipa 20 mm
1 600 A03 2G8 | Klem pipa 25 mm
1 600 A03 2G9 | Klem pipa 32 mm
1 600 A03 2GA | Klem pipa 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Braket kabel (satu sisi) untuk 8 kabel
| 1 600 A03 2GC | Braket kabel (dua sisi) untuk 16 kabel
| 1 600 A03 2GD | Penahan kabel untuk 20 kabel
1 600 A03 2GE | Penahan kabel untuk 40 kabel
| 1 600 A03 2GF | Penahan pengikat kabel
| 1 600 A03 2GG | Pengikat kabel 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Pengikat kabel 16−63 mm

Rangkaian lengkap elemen pengencang dari Bosch dapat ditemukan di www.bosch-pt.com.

- Hanya gunakan elemen pengencang yang disarankan oleh Bosch untuk perkakas listrik. Penggunaan elemen pengencang yang tidak disarankan dapat merusak perkakas listrik dan mengakibatkan cedera.

Untuk elemen pengencang berbahan plastik, gunakan elemen kontak kecil (23) (lihat gambar E).

Untuk elemen pengencang berbahan baja, gunakan elemen kontak standar (17) (lihat gambar F). Geser cincin magnet (24) ke samping di atas bagian ujung elemen kontak hingga mengunci.

Pasang elemen pengencang pada lubang paku yang disediakan ke atas elemen kontak (23) atau cincin magnet (24).

- Selalu pasang dengan satu elemen pengencang saja. Menumpuk beberapa elemen dapat menyebabkan cedera atau kerusakan.

- Selalu posisikan tangan di sebelah mulut pistol saat memasang elemen pengencang. Selalu jauhkan arah mulut pistol dari diri sendiri atau orang lain. Jangan tekan elemen kontak ke arah dalam. Singkirkan jari dari pemicu. Perkakas listrik yang terpicu secara tidak sengaja dapat menyebabkan paku keluar sehingga dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada perkakas listrik.

Tekan elemen kontak pada elemen pengencang yang terpasang ke permukaan material. Lakukan proses penembakan paku seperti biasa.

##

Atur kedalaman penancapan menggunakan switch pembatas kedalaman (20) sedemikian rupa sehingga nilai yang benar untuk jarak kepala paku hNHS dicapai.

Paku terlalu dalam: Tekan switch pembatas kedalaman (20) ke kanan.
Jika paku tertancap terlalu dalam, selanjutnya gunakan paku yang lebih panjang.

Paku tidak cukup dalam: Tekan switch pembatas kedalaman (20) ke kiri.
Jika paku tertancap tidak cukup dalam, selanjutnya gunakan paku yang lebih pendek.

##

Singkirkan benda yang menyebabkan perkakas listrik macet jika indikator status (2) menyala merah atau oranye atau jika paku tidak lagi tertancap dengan benar.

- Lepaskan baterai (10). Kosongkan magasin (12) lalu lepaskan. Lepaskan elemen kontak (17).
- Periksa magasin (12) dan bersihkan dari kotoran, serpihan, dan benda asing.
- Periksa elemen kontak (17) dan singkirkan paku, serpihan paku, serpihan, atau benda asing menggunakan pin tekan (21). Saat melakukannya, pastikan untuk tidak merusak elemen kontak.
- Pasang kembali elemen kontak (17), magasin (12), dan baterai (10) secara berurutan.
- Tekan tombol (15) pada penggeser magasin (14) dan geser ke arah lubang magasin hingga mengunci.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Tekan tombol reset (4) selama 5 detik hingga indikator status (2) mulai berkedip.
- Tekan elemen kontak (17) ke balok kayu atau sejenisnya dan tekan pemicu (6). Dengan demikian, motor pin penembak dapat berada di posisi yang benar.
- Jika kesalahan lainnya terdeteksi, perkakas listrik tidak akan kembali ke mode pengoperasian normal. Sebagai gantinya, kesalahan lainnya akan muncul di indikator status (2).

##

Kaki penyangga (13) memudahkan untuk menyejajarkan perkakas listrik secara tegak lurus di atas permukaan yang rata.

Untuk pengerjaan di permukaan yang tidak rata, kaki penyangga (13) dapat dilepas. Untuk melakukannya, geser kaki penyangga ke belakang magasin (12).

##

Kait penggantung (25) dapat digunakan untuk mengencangkan perkakas listrik yang dimatikan ke alat gantungan yang sesuai.

Pasang sekrup kait penggantung (25) ke housing perkakas listrik menggunakan sekrup yang disertakan (lihat gambar G).

- Periksa apakah terdapat kerusakan atau perubahan bentuk pada kait penggantung (25).
  Jangan gunakan kait penggantung (25) jika rusak, berubah bentuk, atau tidak lagi terpasang kencang pada perkakas listrik.
- Gantung perkakas listrik pada alat gantungan yang stabil dengan kait penggantung (25).
  Untuk menghindari kerusakan atau cedera, alat gantungan tidak boleh dipasang di area yang dilalui orang atau di sekitar area kerja.

Kait penggantung hanya dirancang untuk menggantung perkakas listrik serta aksesori yang terpasang.

- Jangan pernah menggunakan kait penggantung sebagai alat pelindung jatuh.

##

Matikan perkakas listrik saat pengangkutan, terutama saat menggunakan tangga atau bergerak dalam posisi yang tidak biasa.

Kunci pemicu menggunakan switch rilis (5). Di tempat kerja, bawa perkakas listrik hanya pada gagangnya (7) dan jangan tarik pemicu (6).