# Технічні дані

Акумуляторний цвяхозабивач |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Система спрацьовування |  | Одноразове спрацьовування з блокуванням | Одноразове спрацьовування з блокуванням
Макс. налаштування частоти (з акумуляторною батареєю ≥ 4 А•год) | об/с | 2 | 2
Кріпильний матеріал
Тип |  | Цвях | Цвях
Довжина | мм | 13−38 | 13−40
Діаметр хвостовика | мм | 2,7−3 | 2,7−3
Місткість стандартної обойми | Цвяхи | 22 | 22
Розміри без акумуляторної батареї (довжина × ширина × висота) | мм | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Вага з акумуляторною батареєюA) | кг | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Вага без акумуляторної батареї | кг | 4,1 | 4,1
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Допустима температура навколишнього середовища при зберіганні | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності |  | ProCORE18V… ≥ 4 А•год | ProCORE18V… ≥ 4 А•год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

B)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.