# Felhasználói felület

A felhasználói felület a következő célokra szolgál:

- az elektromos kéziszerszám be- és kikapcsolására
- az elektromos kéziszerszám állapotának kijelzésére
- az akkumulátor töltöttségének kijelzésére
- alapállapot visszaállítására

## Állapotkijelzők

Az állapotkijelző színe (2) | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
Zöld | Az elektromos kéziszerszám üzemkész. | –
Sárga | Túlmelegedés elleni védelem: a motor vagy az elektronika túlmelegedett. | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot. Ha a motor és az elektronika üzemi hőmérsékleten belül van, az elektromos kéziszerszám automatikusan visszatér a normál üzemre.
Kék | Hideg elleni védelem: az elektromos kéziszerszám túl hideg. | Hagyja az elektromos kéziszerszámot melegebb környezetben felengedni. Ha a motor és az elektronika üzemi hőmérsékleten belül van, az elektromos kéziszerszám automatikusan visszatér a normál üzemre.
Piros | Elakadást észlelt: az ütőbélyeg nem képes visszatérni a megfelelő pozícióba. | Szüntesse meg az elakadást lásd Beszorulások megszüntetése, visszaállítás alaphelyzetbe.
Narancssárga | A motor blokkolva van: az ütőbélyeg nem járatható a megfelelő pozícióba. | Szüntesse meg az elakadást lásd Beszorulások megszüntetése, visszaállítás alaphelyzetbe.
Ciánkék | Túláramvédelem: a motor túl sok áramot fogyaszt. | Ellenőrizze, nincs-e elakadás vagy erős szennyeződés az elektromos kéziszerszámban, és távolítsa el ezeket lásd Beszorulások megszüntetése, visszaállítás alaphelyzetbe. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor forduljon a(z) Bosch elektromos kéziszerszámok egyik hivatalos ügyfélszolgálatához.
Bíbor (3 s hosszan, majd zöld) | Karbantartás ajánlott: túl nagy a hibaarány (pl. elhajlanak a szegek vagy nem elég mélyre hatolnak be) | Forduljon a(z) Bosch elektromos kéziszerszámok egyik hivatalos ügyfélszolgálatához.
Fehér | Elektronika- vagy érzékelőhiba | Az elektromos kéziszerszám biztosított állapotba került, tovább nem használható. Forduljon a(z) Bosch elektromos kéziszerszámok egyik hivatalos ügyfélszolgálatához.

Akkumulátortöltöttségi kijelző (3) | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 5 × zöld | 80–100%
Tartós fény, 4 × zöld | 60–80%
Tartós fény, 3 × zöld | 40–60%
Tartós fény, 2 × zöld | 20–40%
Tartós fény, 1 × zöld | 5–20%
Villogó fény, 1 × zöld | 0–5%