# Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс служит для:

- включения/выключения электроинструмента;
- индикации состояния электроинструмента;
- индикации заряда аккумуляторной батареи;
- сброса

## Индикаторы состояния

Цветной индикатор состояния (2) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Зеленый | Электроинструмент готов к работе. | –
Желтый | Защита от перегрева: двигатель или электронный блок слишком горячие. | Дайте электроинструменту остыть. Как только температура двигателя и электронного блока достигнет рабочего значения, электроинструмент автоматически вернется в штатный режим.
Синий | Защита от охлаждения: электроинструмент слишком холодный. | Дайте электроинструменту достичь рабочей температуры в теплой среде. Как только температура двигателя и электронного блока достигнет рабочего значения, электроинструмент автоматически вернется в штатный режим.
Красный | Произошло заклинивание: боек не возвращается в правильное положение. | Устраните заклинивание см. Устранение заклиниваний/сброс.
Оранжевый | Двигатель заблокирован: боек не может установиться в правильное положение. | Устраните заклинивание см. Устранение заклиниваний/сброс.
Сине-зеленый | Защита от чрезмерного тока: двигатель потребляет слишком много тока. | Проверьте электроинструмент на заклинивание или значительное загрязнение и устраните их см. Устранение заклиниваний/сброс. Если ошибка сохраняется, обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов фирмы Bosch.
Пурпурный (длительность 3 с, после этого зеленый) | Рекомендуется проведение технического обслуживания: слишком высокая частота сбоев (например, деформация гвоздей или недостаточная глубина забивания) | Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов фирмы Bosch.
Белый | Ошибка электроники или датчиков | Электроинструмент был переведен в заблокированное (безопасное) состояние, его использование невозможно. Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов фирмы Bosch.

Индикатор заряда аккумуляторной батареи (3) | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 5× | 80–100 %
Непрерывный зеленый свет 4× | 60–80 %
Непрерывный зеленый свет 3× | 40–60 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 20–40 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5–20 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0–5 %