# Ta av/skifte kontaktelementet (se bilde C)

Kontaktelementet kan tas av for rengjøring eller utskifting.

GNB 18V‑38: Bruk utelukkende standardkontaktelementet (17).

GNB 18V‑40: Bruk kontaktelementet som passer, avhengig av bruksområdet:

- Standardkontaktelementet (17) er egnet for skyting av spikre og (i kombinasjon med magnetringen (24)) for montering av festeelementer av stål.
- Det smale kontaktelementet (23) er egnet for montering av festeelementer av plast.

Ta ut batteriet (10). Tøm magasinet (12), og ta det av.

Trekk i utløserknappen (16) til kontaktelementet, og trekk deretter kontaktelementet (17) eller (23) ut av elektroverktøyet.

Skyv det rengjorte eller nye kontaktelementet (17) eller (23) inn i elektroverktøyet til det låses på plass.