# 釘鎗安全警告

- 務必假設工具中裝有鋼釘。操作釘鎗不慎可能會造成鋼釘擊發和人員受傷。

- 請勿將工具指向自己或附近的他人。意外觸發將射出鋼釘並造成受傷。

- 工具未確實抵住工件前，請勿擊發。若工具未接觸工件，鋼釘可能會偏離目標。

- 若鋼釘卡在工具中，請將工具的電源切斷。移除卡住的鋼釘時若未拔下插頭，可能會造成意外擊發。

- 移除卡住的鋼釘應特別小心。擊發機構可能正處於壓縮狀態，試圖解除卡住的外力可能造成鋼釘擊發。

的其他安全注意事項GNB 18V‑38：

- 請勿使用此釘鎗固定電線。此工具不適用於固定電線並可能損及絕緣層，因而造成觸電和火災。

GNB 18V‑40 的其他安全注意事項：

- 固定電線時，請確認電線未通電。務必使用絕緣握把表面握持釘槍。務必使用專為安裝電線設計的固定釘。觀察固定釘是否造成電線的絕緣層受損。固定釘若損及電線的絕緣層會造成觸電和火災。

- 裝載或卸載鋼釘、進行調整或更換配件時，請切斷工具的電源。連接電源時釘鎗可能意外擊發，進而造成人員受傷。

- 處理鋼釘時，尤其是裝載與卸載鋼釘時應特別小心。鋼釘的尖端會造成人員受傷。

- 未操作此釘鎗及要將釘鎗移到其他操作位置時，請勿將手指放在扳機上。無法預期的觸發會釋放鋼釘，進而造成人員受傷。

- 進行作業時，鋼釘可能會碰觸到隱藏的配線，請從絕緣握把處拿持釘鎗。鋼釘接觸到「導電」電線可能導致釘鎗外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。

- 作業時應確實握緊釘槍。未確實控制釘鎗的後座力可能會造成無法預期的擊發，進而造成人員受傷。

- 避免將身體的各部位，如手腳等處曝露在工具的擊發方向上。鋼釘可能會穿透工件以及後方的物體，進而造成人員受傷。

- 使用釘鎗時，請避免將身體的各部位，如手腳等處曝露在鋼釘擊入工件的區域內。鋼釘有可能會偏離並脫離工件，進而造成人員受傷。

- 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿會導致財物損失。

- 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

- 切勿改裝拆開充電電池。可能造成短路。

- 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

- 僅可在製造商的產品中使用充電電池。 如此才可提供過載保護。

保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。

使用電動工具時，請佩戴聽力保護裝置和護目鏡。

- 不可將電動工具和釘子在極軟質材料上使用（例如木材、輕質建材）。 釘子可能會穿透基材並導致受傷。

- 不可將電動工具和釘子在極高硬度材料（例如高強度鋼，極堅硬的天然石材）以及在具有高抗壓強度的混凝土類型或骨料上使用。 若材料硬度過高，釘子可能會彈開、斷裂和脫落，擊中您或他人而造成傷害。

- 切勿將電動工具與基材保持銳角。 電動工具必須與基材保持垂直。在基材上不得有任何污物。

- 不可停用或移除接觸元件。 接觸元件為一種安全機制，可降低意外觸發的風險。停用此機件可能會導致意外觸發。

- 僅在接觸元件功能正常時才可使用電動工具。 若接觸元件故障，則電動工具可能會意外觸發。

- 在裝入充電電池前，請務必先將釘子填入針匣內。 如此可減少意外敲擊釘子並傷害自己或他人的風險。

- 絕不可在可燃性材料附近敲擊釘子。 有些類型的釘子會在釘入過程中從接觸元件產生火花。

- 不可將釘子釘在另一枚釘子上。 這可能導致釘子偏轉或電動工具發生意外反應。